Pressemitteilung
November 2018

HTD-Drucksensoren jetzt bis 10 bar und mit seitlichen Druckanschlüssen 

First Sensor erweitert seine Plattform piezoresistiver Differenzdrucksensoren der HTD-Serie ab 1 mbar um Messbereiche bis 10 bar. Zusätzlich zum sehr kleinen und flachen Manifoldgehäuse mit einer Grundfläche von 8 x 13 mm, das sich hervorragend für den platzsparenden Einbau in Mehrfachverteilern eignet, bietet die HTD-Serie ab sofort eine SMD-Gehäusebauform mit seitlichen Druckanschlüssen. Das neue Gehäuse verfügt über Barbed-Druckanschlüsse für den sicheren Schlauchanschluss auch für höhere Drücke.

Eine Hauptanwendung der HTD-Sensoren ist die Differenzdruckmessung über einem Strömungselement (z. B. Blende oder Laminar-Flow-Element) zur Bestimmung des Volumendurchflusses. Der Differenzdrucksensor misst dabei in einem Nebenzweig (Bypass) zur Hauptströmungsleitung. Typische Beispiele finden sich in der Medizintechnik (Beatmungsgeräte, Anästhesiegeräte, CPAP, Spirometer, Sauerstoffkonzentratoren), Klimatechnik (Volumenstromregler, Filterüberwachung, Brennersteuerung), Messtechnik sowie industriellen Steuerungs- und Regelungstechnik.

Die HTD-Differenzdrucksensoren verfügen über eine SPI-Schnittstelle mit 15 Bit Auflösung und sowie ein analoges Ausgangssignal. Mit ihrer 3 V oder 5 V-Spannungsversorgung und ihrem geringen Stromverbrauch eignen sich die HTD-Miniaturdrucksensoren für batteriebetriebene Anwendungen in mobilen und tragbaren Geräten. Für Bestückungsautomaten in der Großserienfertigung können die HTD-Sensoren optional als Blistergurte auf Rollen (Tape and Reel) geliefert werden. Die Sensoren sind temperaturkompensiert von 0…70 °C und liefern zusätzlich zum Druckwert einen Temperaturmesswert.

Die wichtigsten Merkmale der HTD-Differenzdrucksensoren:
•	Druckbereiche ab 1 mbar bis 10 bar
•	Gehäuse mit seitlichen Druckanschlüssen und für die Manifold-Montage
•	SPI-Schnittstelle mit 15 Bit Auflösung
•	3 V oder 5 V-Spannungsversorgung 

Weitere Informationen zu diesem Produkt: www.first-sensor.com/de/htd

Über die First Sensor AG
Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem Gebiet der Sensorik. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für die Detektion von Licht, Strahlung, Druck, Durchfluss, Füllstand und Beschleunigung für Anwendungen in den Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. First Sensor deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Bauteil bis zum fertigen Sensor ab. 

Mit über 800 Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Unsere Standorte werden regelmäßig erfolgreich zertifiziert nach ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 und ISO 9001 - passend zum jeweiligen Geschäftsfeld. 

Die First Sensor AG ist börsennotiert und im Prime Standard der deutschen Börse in Frankfurt gelistet. 

Weitere Informationen finden Sie auf: www.first-sensor.com

Weitere Pressemitteilungen finden Sie auf: www.first-sensor.com/de/fachpresse

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Deutschland
T +49 30 6399 2399
	
Pressekontakt Fachpresse:
Hauke Dierksheide
Product Marketing
E-Mail: technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48