Communiqué de presse
Mars 2017

Fabrication personnalisée de capteurs inertiels haute précision

First Sensor annonce l'achèvement de la qualification de ses capteurs inertiels capacitifs haute précision en silicium et le début de la production en série pour avril 2017. Les capteurs conçus pour mesurer l'accélération, l'inclinaison et les vibrations sont constitués d'un élément capteur fabriqué selon un procédé micromécanique breveté (HARMS, AIM), dotés d'un traitement de signal ASIC et placés dans un boîtier SMD fermé hermétiquement. Les capteurs inertiels atteignent, selon la largeur de bande, des résolutions de 10 µg ou 0,0005° (2 secondes d'arc) et peuvent être adaptés mécaniquement et électriquement à chaque application de client. Des kits d'évaluation sont également disponibles pour l'évaluation et la configuration simples et rapides des capteurs.

Les capteurs inertiels haute précision First Sensor offrent des performances supérieures et un excellent rapport prix-performance par rapport aux solutions existantes. Les microstructures monocristallines non enrobées en silicium à haut rapport de forme (HARMS) assurent une sensibilité transverse minimale, des rapports signal-bruit élevés et une stabilité de température remarquable. En outre, la technologie brevetée AIM (Air gap Insulated Microstructures) permet de minimiser les capacités parasites en isolant les composants à l'aide d'un entrefer. Avec des plages de mesure de ±30°, les capteurs d'inclinaison atteignent ainsi une densité de bruit inférieure à 0,0004°/√Hz et des résolutions de moins de 0,0015° pour une fréquence de mesure de 10 Hz. Les capteurs d'accélération offrent des plages de mesure de ±3 g, ±8 g et ±15 g et atteignent une densité de bruit inférieure à 30 µg/√Hz et des résolutions de moins de 40 à 95 µg pour une fréquence de mesure de 10 Hz.   

Principales caractéristiques des capteurs inertiels MEMS :
•	Procédé de fabrication micromécanique breveté (HARMS, AIM) des éléments capteurs
•	Traitement du signal ASIC configurable avec signal de sortie numérique 
•	Rapports signal-bruit très élevés avec des résolutions de 10 µg et 0,0005°
•	Adaptations flexibles, spécifiques au client

Les capteurs d'inclinaison et d'accélération First Sensor sont utilisés dans l'industrie, l'immotique, l'aéronautique et les appareils médicaux. Les principales applications sont la géo-ingénierie, la surveillance d'état, la navigation, la robotique et les systèmes d'alignement, de positionnement et de mise à niveau.

Pour plus d'informations sur ce produit : 
https:// www.first-sensor.com/fr/produits/capteurs-inertiels/index.html

À propos de First Sensor AG
First Sensor AG compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des capteurs. Notre société développe et fabrique des solutions de capteurs standardisés et sur-mesure pour la détection de la lumière, des rayonnements, de la pression, du débit, du niveau et de l'accélération destinées aux applications des marchés à forte croissance de l'industrie, de la médecine et de la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 800 collaborateurs, nous sommes présents sur six sites en Allemagne et disposons également de sites de développement, de production et de distribution aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Danemark, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires. Nos sites obtiennent régulièrement les certifications ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 et ISO 9001 (en fonction du secteur). 

First Sensor AG est cotée en bourse et figure au Prime Standard de la bourse de Francfort en Allemagne. 

Pour plus d'informations, consultez : www.first-sensor.com

Pour d'autres communiqués de presse, consultez : http://www.first-sensor.com/en/company/press/technical-press/press-french.html

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Allemagne
T +49 30 6399 2399
	
Contact de presse spécialisée :
Doris Tischer
Direction marketing communication
E-Mail : technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48