Persbericht
Maart 2017

Klantspecifieke productie van zeer nauwkeurige MEMS inertiële sensoren

First Sensor maakt bekend dat het bedrijf de kwalificatie heeft afgerond van haar uiterst nauwkeurige capacitieve silicium inertiële sensoren, waarvan de serieproductie van start gaat in april 2017. De sensoren voor het meten van helling, versnelling en trilling bestaan uit een silicium sensorelement dat, na productie op basis van een gepatenteerde micromechanische procedure (HARMS, AIM), in verbinding staat met een ASIC-signaalverwerking in een hermetisch afgesloten SMD-behuizing. De inertiële sensoren bereiken al naargelang de bandbreedte resoluties van respectievelijk 10 µg en 0,0005° (2 boogseconden) en kunnen zowel mechanisch als elektrisch worden aangepast aan de specifieke toepassing van de klant. Daarnaast zijn evaluatiekits beschikbaar voor een eenvoudige en snelle analyse en configuratie van de sensoren.

De zeer nauwkeurige inertiële sensoren van First Sensor bieden superieure prestaties en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding in vergelijking met bestaande oplossingen. De ongecoate monokristallijne silicium microstructuren met grote aspectratio (HARMS) waarborgen een minimale storingsgevoeligheid, grote signaal-ruisafstanden en een uitstekende temperatuurstabiliteit. In aanvulling hierop minimaliseert de gepatenteerde AIM-technologie (Air gap Insulated Microstructues) parasitaire capaciteiten door de isolatie van de componenten met behulp van een luchtspleet. De hellingssensoren met meetbereiken van ±30° hebben daardoor een ruisdichtheid van minder dan 0,0004°/√Hz en resoluties onder de 0,0015° bij een massafrequentie van 10 Hz. De versnellingssensoren hebben meetbereiken van ±3 g, ±8 g en ±15 g en bieden een ruisdichtheid van minder dan 30 µg/√Hz en resoluties kleiner dan 40 tot 95 µg bij een meetfrequentie van 10 Hz.   

De belangrijkste kenmerken van de MEMS inertiële sensoren zijn:
•	Gepatenteerd micromechanisch productieproces (HARMS. AIM) voor de sensorelementen
•	Configureerbare ASIC-signaalverwerking met digitaal uitgangssignaal 
•	Zeer grote signaal-ruisverhoudingen met resoluties van respectievelijk 10 µg en 0,0005°
•	Flexibele klantspecifieke aanpassingen

De hellings- en versnellingssensoren van First Sensor worden toegepast in de industrie, de gebouwentechniek, de luchtvaart en de medische technologie. Typische toepassingen zijn geo-engineering, statusbewaking, navigatie, robotica en systemen voor oriëntatie, positionering en nivellering.

Nadere informatie over dit product: 
https://www.first-sensor.com/en/products/inertial-sensors/index.html

Over First Sensor AG
First Sensor AG behoort tot de wereldwijd meest toonaangevende aanbieders op het gebied van sensortechnologie. Ons bedrijf ontwikkelt en levert zowel gestandaardiseerde als op maat toegesneden sensoroplossingen voor de detectie van licht, straling, druk, debiet, vulniveau en versnelling voor toepassingen in de groeimarkten Industrial, Medical en Mobility. First Sensor heeft de gehele waardeketen van onderdelen tot gebruiksklare sensor in eigen beheer. 

Verdeeld over zes Duitse locaties werken meer dan 800 medewerkers. We beschikken naast ontwikkelings-, productie- en verkooplocaties in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, China, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden en Denemarken ook over een wereldwijd partnernetwerk. Onze locaties worden regelmatig succesvol gecertificeerd volgens ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 en ISO 9001 - zoals per bedrijfssector van toepassing is. 

First Sensor AG is een beursgenoteerde onderneming die genoteerd staat in het Prime Standard segment van de Duitse effectenbeurs in Frankfurt. 

Ga voor meer informatie naar: www.first-sensor.com

Ga voor meer persberichten naar: www.first-sensor.com/technical-press

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlijn
Duitsland
T +49 30 6399 2399
	
Contactpersoon voor de pers:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
E-mail: technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48