Pressmeddelande
Mars 2017

Kundspecifik tillverkning av MEMS-baserade tröghetssensorer med hög precision

First Sensor tillkännager att deras kapacitiva kiselbaserade tröghetssensorer med hög precision har kvalificerats och att serieproduktionen startar i april 2017. Sensorerna för mätning av lutning, acceleration och vibration består av ett kiselbaserat sensorelement som är tillverkat med en patenterad mikromekanisk metod (HARMS, AIM). Sensorelementet är kombinerat med signalbearbetning (ASIC) i ett hermetiskt slutet keramikhus. Tröghetssensorerna når beroende på bandbredd en upplösning på 10 µg resp. 0,0005° (2 bågsekunder) och kan anpassas mekaniskt och elektriskt till kundens tillämpning. Dessutom finns det Evaluation Kit för snabb utvärdering och konfiguration av sensorerna.

First Sensors tröghetsgivare med hög precision har enastående effektegenskaper och ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda jämfört med befintliga lösningar. De obelagda enkristallina kisel-mikrostrukturerna med höga aspektförhållanden (HARMS) garanterar lägsta möjliga interferens, högt signal-brusförhållande och utmärkt temperaturstabilitet. Dessutom minimerar den patenterade AIM-tekniken (Air Gap Insulated Microstructures) parasiterande kapacitanser eftersom komponenterna isoleras med en luftspalt. Det gör att lutningssensorerna med mätområden från ±30° når en brustäthet på under 0,0004°/√Hz och upplösningar under 0,0015° vid en mätfrekvens på 10 Hz. Accelerationssensorerna har mätområden från ±3 g, ±8 g resp. ±15 g och når en brustäthet på under 30 µg/√Hz och en upplösning på under 40–95 µg vid en mätfrekvens på 10 Hz.   

De viktigaste egenskaperna hos de MEMS-baserade tröghetssensorerna är:
•	Patenterad mikromekanisk tillverkningsmetod (HARMS, AIM) för sensorelementen
•	Konfigurerbar ASIC-signalbearbetning med digital utsignal 
•	Mycket höga signal-brusförhållanden med upplösningar på 10 µg resp. 0,0005°
•	Flexibla kundspecifika anpassningar

First Sensors lutnings- och accelerationssensorer används inom industri, fastighetsteknik, luftfart och medicinteknik. Vanliga användningsområden är geoengineering, tillståndsövervakning, navigation, robotteknik samt system för uppriktning, positionering och nivellering.

Mer information om den här produkten finns på: 
https://www.first-sensor.com/en/products/inertial-sensors/index.html

Om First Sensor AG
First Sensor AG räknas till de världsledande leverantörerna inom sensorteknik. Företaget utvecklar och framställer standardiserade och specialanpassade sensorlösningar för detektering av ljus, strålning, tryck, flöde, nivå och acceleration för användning inom tillväxtmarknaderna Industrial, Medical och Mobility. First Sensor täcker hela värdekedjan från komponent till färdig sensor. 

Vi representeras av drygt 800 medarbetare på sex tyska anläggningar och förfogar dessutom över utvecklings-, produktions- och distributionsverksamheter i USA, Kanada, Kina, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Sverige och Danmark samt har ett världsomfattande partnernätverk. Våra anläggningar genomgår regelbundet certifieringar enligt ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 och ISO 9001 med goda resultat – i enlighet med respektive affärsområden. 

First Sensor AG är börsnoterat och upptaget som Prime Standard-företag på den tyska börsen i Frankfurt. 

Mer information hittar du på www.first-sensor.com

Pressmeddelanden hittar du här: www.first-sensor.com/technical-press

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Tyskland
Tel +49 30 6399 2399
	
Presskontakt fackpress:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
E-post: technical.press@first-sensor.com
Tel +49 89 80083-48