Pressemitteilung
April 2017

Silizium-Photomultiplier-Modul vereinfacht Testläufe in Forschung und Entwicklung

First Sensor präsentiert ein neues Entwicklungsmodul für seine Silizium-Photomultiplier (SiPM) zur Messung geringster Lichtmengen im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 900 nm. Das Modul integriert eine stabile Spannungsversorgung, Signalverstärkung, Schnittstellen und den SiPM-Detektor in einer kompakten Plug & Play-Einheit. Eine mitgelieferte Software erlaubt die Optimierung des Arbeitspunktes des Detektors auf die jeweilige Anwendung durch die präzise und individuelle Einstellung und Speicherung der Versorgungsspannung. Das neue SiPM-Modul eignet sich hervorragend für Anwendungen zum Nachweis einzelner Photonen (Photon counting). Zur Messung radioaktiver Strahlung kann der Silizium-Photomultiplier optional mit einem LYSO-Szintillatorkristall ausgestattet werden, dessen Lumineszenzstrahlung im sichtbaren Bereich bei ca. 420 nm liegt.

Die halbleiterbasierten Silizium-Photomultiplier von First Sensor bietet entscheidende Vorteile wie eine niedrige Versorgungsspannung, hervorragende Temperaturstabilität, Unempfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern und eine sehr kleine Baugröße. Die hochgenauen NUV- und RGB-SiPMs mit höchsten Empfindlichkeiten bei 420 nm bzw. 550 nm sind sehr temperaturstabil in Bezug auf die Durchbruchspannung und die Verstärkung. Verbesserte Materialien und modernste Halbleitertechnologie erlauben sehr rauscharme Sensoren mit reduzierter Dunkelzählrate, geringerem Übersprechen und sehr kleinem Nachpulsen. Die Silizium-Photomultiplier bieten sehr große Verstärkungsfaktoren von >106 sowie eine sehr hohe Photonen-Detektions-Effizienz. Weiterhin entwickelt und fertigt First Sensor kundenspezifische Module und komplette Systeme für OEM-Kunden weltweit.

Die wichtigsten Merkmale des SiPM-Moduls:
•	Messung geringster Lichtmengen und einzelner Photonen von 350 bis 900 nm
•	Kompakte Plug & Play-Einheit mit Spannungsversorgung, Signalverstärkung etc.
•	Software zur Arbeitspunkteinstellung und -speicherung
•	SiPM-Variante mit LYSO-Szintillatorkristall zum Nachweis radioaktiver Strahlung

Typische Anwendungen des Silizium-Photomultiplier-Moduls von First Sensor sind Testläufe und Qualifizierungen in der Hochenergiephysik, medizinischen Diagnostik, Nuklearmedizin, Analytik und Strahlungserkennung. 

Über die First Sensor AG
Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem Gebiet der Sensorik. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für die Detektion von Licht, Strahlung, Druck, Durchfluss, Füllstand und Beschleunigung für Anwendungen in den Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. First Sensor deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Bauteil bis zum fertigen Sensor ab. 

Mit über 800 Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Unsere Standorte werden regelmäßig erfolgreich zertifiziert nach ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 und ISO 9001 - passend zum jeweiligen Geschäftsfeld. 

Die First Sensor AG ist börsennotiert und im Prime Standard der deutschen Börse in Frankfurt gelistet. 

Weitere Informationen finden Sie auf: www.first-sensor.com

Weitere Pressemitteilungen finden Sie auf: www.first-sensor.com/de/fachpresse

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Deutschland
T +49 30 6399 2399
	
Pressekontakt Fachpresse:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
E-Mail: technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48