November 2013

Miniatur-Drucksensoren mit erhöhter Medienverträglichkeit und digitaler I²C-Bus-Schnittstelle

Die First Sensor AG präsentiert die neuen digitalen Sensortechnics-HMI-Drucksensoren mit I²C-Bus-Schnittstelle. Die piezoresistiven Sensoren messen Differenz- und Relativdrücke von 100 mbar bis zu 10 bar. Die HMI-Sensoren besitzen einen speziellen internen Aufbau und erreichen an einem Druckanschluss eine erhöhte Medienverträglichkeit zur Messung von Flüssigkeiten und Gasen.

Die HMI-Serie nutzt eine interne digitale Signalaufbereitung und erreicht eine hohe Gesamtgenauigkeit von besser ±1,5 %FSS über einen großen Arbeitstemperaturbereich von -20…+85 °C. Die HMI-Drucksensoren verfügen über sehr kleine SIL- und DIP-Gehäuse mit einer Auswahl an Druckanschlüssen für Schlauchverbindungen oder zur Manifold-Montage. Es sind Versionen mit 3-V- oder 5-V-Spannungsversorgung erhältlich. Alle HMI-Sensoren können schnell und flexibel an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Auf Wunsch stehen digitale SPI-Bus- und analoge Ausgangssignale zur Verfügung.

Die wichtigsten Merkmale der HMI-Drucksensoren:

-	Erhöhte Medienverträglichkeit für Flüssigkeiten und Gase
-	Druckbereiche von 100 mbar bis 10 bar Messbereichsendwert
-	Gesamtgenauigkeit besser ±1,5 %FSS von -20...+85 °C
-	Sehr kleine SIL- und DIP-Gehäuse mit verschiedenen Druckanschlüssen

Typische Einsatzgebiete der HMI-Drucksensoren finden sich in der Mess- und Regeltechnik, Pneumatik, Klimatechnik und Analytik sowie in vielen anderen industriellen Anwendungen, in denen eine erhöhte Medienverträglichkeit und Druckbereiche bis 10 bar gefordert sind.

Direkter Web-Link: www.sensortechnics.com/de/hmi

Weitere Informationen erhalten Sie bei: