November 2013

Minidruksensoren met extra hoge mediaverdraagzaamheid en digitale I²C-Bus-interface

First Sensor AG presenteert de nieuwe digitale HMI-druksensoren van Sensortechnics met I²C-Bus-interface. De piëzoresistieve sensoren meten de verschil- en relatieve druk van 0...100 mbar tot 0...10 bar. De HMI-sensoren hebben een speciale, interne opbouw en bieden bij een drukaansluiting een extra hoge mediaverdraagzaamheid voor het meten van vloeistoffen en gassen.

De HMI-serie maakt gebruik van interne, digitale signaalverwerking wat een hoge totale nauwkeurigheid beter dan ±1,5 %FSS bij een breed temperatuurbereik van -20 tot 85 °C mogelijk maakt. De HMI-druksensoren beschikken over een zeer kleine SIL- en DIP-behuizing met verschillende drukaansluitingen voor slangverbindingen of voor montage op een verdeelstuk. Er zijn versies verkrijgbaar met een voeding van 3 V of 5 V. Alle HMI-sensoren kunnen snel en flexibel worden aangepast aan klantspecifieke eisen. Desgewenst zijn digitale SPI-Bus en analoge uitgangssignalen mogelijk.

De belangrijkste kenmerken van de HMI-druksensoren:

-	Extra hoge mediumverdraagbaarheid voor vloeistoffen en gassen
-	Drukbereiken van 100 mbar tot 10 bar eindwaarde meetbereik
-	Totale nauwkeurigheid beter dan ±1,5 %FSS bij -20 tot +85 °C
-	Zeer kleine SIL- en DIP-behuizing met verschillende drukaansluitingen

De nieuwe HMI-druksensoren zijn met name geschikt voor gebruik in de meet- en regeltechniek, pneumatiek, klimaattechniek en analysetechniek, evenals in vele andere industriële toepassingen waarbij een extra hoge mediumverdraagbaarheid en drukbereiken tot 10 bar nodig zijn.

Webpagina: www.sensortechnics.com/HMI

Meer informatie kunt u opvragen bij: