November 2013

Trycksensorer i miniatyr med förhöjd mediekompatibilitet och digitalt I²C-buss-gränssnitt

First Sensor AG presenterar de nya digitala Sensortechnics-HMI-trycksensorerna med I²C-buss-gränssnitt. De piezoresistiva sensorerna mäter tryckskillnader och relativa tryck från 100 mbar till och med 10 bar. HMI-sensorerna har en speciell intern konstruktion som vid tryckanslutning uppnår  en förhöjd mediekompatibilitet för mätning av vätskor och gaser.

HMI-serien använder en intern digital signalbearbetning och uppnår en hög total noggrannhet på mer än ±1,5 % FSS över ett brett arbetstemperaturområde på -20…+85 °C. HMI-trycksensorerna har mycket kompakta  SIL- och DIP-höljen med ett brett urval av tryckanslutningar för slangkopplingar eller för förgreningsmontering. Versioner med 3-V- eller 5-V-spänningsmatning finns att tillgå. Alla HMI-sensorer kan snabbt och flexibelt anpassas till kundernas specifika krav. På begäran står digitala SPI-buss- och analoga utgångssignaler till förfogande.

HMI-trycksensorernas viktigaste egenskaper är:

-	Förhöjd mediekompatibilitet för vätskor och gaser
-	Tryckområden från 100 mbar till 10 bar slutvärde för mätområdet
-	Total noggrannhet på mer än ±1,5 % FSS inom –20 till +85 °C
-	Mycket små SIL- och DIP-höljen med olika tryckanslutningar

Typiska användningsområden för HMI-trycksensorer finns inom mät- och reglerteknik, pneumatik, klimatteknik och analys samt inom flera andra industritillämpningar som kräver en förhöjd mediekompatibilitet och tryckområden upp till 10 bar.

Direktlänk: www.sensortechnics.com/hmi

För mer information kontakta: