Mei 2013

Piëzoresistieve siliciumdruksensors in een uiterst stabiele behuizing met meetbereiken tot 10 bar

First Sensor AG presenteert de nieuwe HRO-druksensors van Sensortechnics voor relatieve en verschildrukmetingen binnen een groot gebied van 10 mbar tot 10 bar (4 inH2O tot 150 psi) eindwaarde meetbereik. De robuuste HRO-sensors zijn gekalibreerd en temperatuurgecompenseerd en kunnen worden gebruikt voor de drukmeting van droge, niet-corrosieve gassen. De volledige analoge signaalverwerking garandeert mV-uitgangssignalen met een praktisch onbegrensde resolutie.

Het speciale HRO-behuizingsontwerp biedt optimale bescherming tegen mogelijke spanningen die ontstaan bij de montage van de sensor. De buitenste behuizing is hierbij losgekoppeld van de binnenste structuur, waarop het uiterst stabiele siliciumsensorelement is gemonteerd. De HRO-serie beschikt over een extreem drukvaste SIL-miniatuurbehuizing met uitboringen waarmee deze gemakkelijk en ruimtebesparend op een printplaat kan worden gemonteerd. Op de twee drukaansluitingen kunnen rechtstreeks slangen worden aangesloten.

De belangrijkste kenmerken van de HRO-druksensors:

- Drukbereiken van 10 mbar tot 10 bar eindwaarde meetbereik
- Analoge signaalverwerking biedt praktisch onbegrensde resolutie
- Speciale behuizing beschermt tegen spanning bij de montage
- SIL-behuizing met uitboringen en slangaansluitingen

De HRO-druksensors van First Sensor worden veel toegepast in de industriële besturings- en regeltechniek, meettechniek, medische techniek en in de klimaattechniek.

Rechtstreeks internetadres: www.sensortechnics.com/HRO

Meer informatie kunt u opvragen bij: