November 2013

Klantspecifieke, flush druktransmitter voor medische apparatuur

First Sensor AG presenteert klantspecifieke druktransmitters van Sensortechnics die met name geschikt zijn voor gebruik in medische apparatuur, zoals bloedtransfusie- en dialyseapparatuur alsook infusiepompen. De druktransmitters zijn gebaseerd op zeer nauwkeurige, langdurig stabiele en piëzoresistieve keramische drukmeetcellen en hebben een hoge mediaverdraagzaamheid voor verschillende vloeistoffen. De meetcellen zijn voorin een huis van kunststof (PPS) of roestvast staal gemonteerd en kunnen eenvoudig worden gereinigd of gedesinfecteerd. Bovendien bestaat er geen kans op lekkage, zoals wel bij met olie gevulde sensorelementen het geval is.

De klantspecifieke druktransmitters bieden alle gangbare stroom- en spanningsuitgangssignalen. Bovendien maken de sensoren gebruik van een interne microprocessor voor de digitale signaalverwerking en zijn digitale interfaces (I²C, SPI) beschikbaar. De gekalibreerde, voor temperatuur gecompenseerde en gelineariseerde sensoruitgangssignalen maken een zeer grote nauwkeurigheid mogelijk (zo is de maximale foutmarge beter dan ±0,5 %). Naar wens programmeert First Sensor klantspecifieke overdrachtsprotocollen en extra functies, zoals statusverzoeken, diagnosemeldingen of een automatische nulinstelling (auto-zero).

De klantspecifieke druktransmitteroplossingen van First Sensor omvatten zowel het snel en voordelig aanpassen van standaardproducten als compleet nieuw ontwikkelde producten. Deze oplossingen stellen OEM-klanten in staat kosten te besparen bij de apparatuurontwikkeling en concurrentievoordeel te behalen door de korte ontwikkelingstijden en innovatieve sensortechniek.

De belangrijkste kenmerken van de klantspecifieke druktransmitter:
-	Zeer nauwkeurige, langdurig stabiele, keramische drukmeetcellen
-	Huizen van kunststof (PPS) of roestvast staal
-	Analoge uitgangssignalen of digitale interfaces
-	Zeer grote totale nauwkeurigheid

Meer informatie kunt u opvragen bij: