新闻稿
2017年11月

可测量从1 mbar起的压阻式极低压力总管传感器 

First Sensor推出了新型HTD系列压阻式低差压传感器，测量范围为1 mbar至7 bar。该系列传感器形状扁平，体积很小，底面面积仅为8 x 13 mm，结构高度不足7 mm，非常节省空间，因而极其适合于安装在多分支分配器（总管）里。HTD差压传感器采用15位（Bit）分辨率的数字式信号处理，具有一个SPI串行外设接口以及输出模拟信号。

该传感器的供电电压为3.3V或5V，精确度高，可保持长时间稳定工作，适用于移动式及手持式设备，以电池驱动。在总管模块中，表面贴装器件（SMD）微型传感器可以实现紧凑布局，各个元件的连接无需采用既费事又容易出错的软管连接。对于大批量制造中的自动插入元件设备，可以选择以辊上加泡罩条的方式（带卷封装Tape and Reel）供应HTD系列传感器。根据需要，可以提供其他方式输出信号，如通过I²C总线、1-Wire总线、报警输出或者脉冲宽度调制输出信号。传感器已采用了0至70 °C之间的温度补偿，另外还可以在压力值之外输出温度测量值。

HTD差压传感器主要特征一览：
•	压力范围在1 mbar到7 bar之间
•	底面面积8 x 13 mm，结构高度 <7 mm
•	适用于总管安装
•	SPI接口，15位分辨率

HTD传感器的典型应用主要见于医疗技术（呼吸机、麻醉设备、CPAP无创呼吸机、肺活量计、氧气浓缩器等）、空调技术（体积流量调节器、过滤器监测、燃烧器控制等）、测量技术以及工业控制调节技术。

更多该产品的详细信息请看：www.first-sensor.com/htd

关于 First Sensor AG
First Sensor AG是全球领先的传感器技术供应商，致力于标准化和定制化传感器解决方案的研发与生产，产品用于在工业、医疗和移动交通等成长型市场中光、辐射、压力、流量、液位以及加速度的探测。First Sensor的业务领域覆盖了从元部件到整套传感器的全部价值链。

我们有职工800多人，在德国设有6个分部。此外，研发、生产和销售基地覆盖美国、加拿大、中国、荷兰、英国、法国、瑞典和丹麦等国，合作伙伴遍布世界各地。我们的分支机构持续在其各自业务领域通过相应的ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 和 ISO 9001认证。

First Sensor AG是上市公司和德国法兰克福证券交易所主板市场成员。

更多信息请看: www.first-sensor.com

更多新闻发布请看: http://www.first-sensor.com/cn/company/press/technical-press/

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
德国
电话：+49 30 6399 2399
	
技术新闻联系方式:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
邮箱：technical.press@first-sensor.com
电话：+49 89 80083-48