Pressemitteilung
November 2015

Niedrigstdifferenzdrucksensoren für die Manifold-Montage 

First Sensor präsentiert eine neue Manifold-Miniaturbauform seiner innovativen Niedrigstdifferenzdrucksensoren mit Messbereichen von 25 bis 500 Pa (0,25 bis 5 mbar) Messbereichsendwert. Die sehr flachen Sensoren der LME-Serie mit einer Bauhöhe von nur 9 mm einschließlich der Druckanschlüsse eignen sich hervorragend zum platzsparenden Einbau in Mehrfachverteilern (Manifolds). Weiterhin können die Miniatur-Drucksensoren sehr flexibel mit kundenspezifischen Adaptern kombiniert werden, z. B. für Anwendungen mit besonderen Montageanforderungen wie in der Klimatechnik. 

Die auf der Messung einer Mikroströmung basierenden LME-Differenzdrucksensoren nutzen eine innovative First Sensor-Technologie, die den Strömungskanal inklusive der Messelemente in einem Silizium-Halbleiterchip integriert. Durch diese extreme Miniaturisierung verringert sich der Gasfluss durch den Sensor um mehrere Größenordnungen im Vergleich zu herkömmlichen durchflussbasierten Drucksensoren. Die LME-Differenzdrucksensoren bieten daher eine herausragende Beständigkeit gegenüber staubbeladener und feuchter Luft und erlauben den Einsatz von langen Verbindungsschläuchen und Filtern, ohne dass die kalibrierte Messgenauigkeit beeinflusst wird. Die Manifold-Sensoren erreichen eine hohe Messempfindlichkeit und Genauigkeit sowie eine hervorragende Offsetstabilität besser 0,1 Pa/Jahr. Die kleinen SMT-Sensoren verfügen über eine digitale SPI-Bus-Schnittstelle und einen analogen Ausgang gleichzeitig.

Die wichtigsten Merkmale der LME-Differenzdrucksensoren:
•	sehr flache Bauhöhe von nur 9 mm einschließlich der Druckanschlüsse
•	flexibel mit kundenspezifischen Adaptern und Manifolds kombinierbar
•	Mikroströmungskanal im Silizium-Sensorchip integriert
•	herausragende Beständigkeit gegenüber staubbeladener und feuchter Luft

Durch ihre sehr hohe Beständigkeit gegenüber staubbeladener und feuchter Luft erreichen die LME-Manifold-Differenzdrucksensoren besonders lange Lebensdauern und verlängerte Wartungsintervalle in der Klimatechnik und Medizintechnik. Daher eignen sich die Sensoren hervorragend zur Messung kleinster Druckunterschiede z. B. in Volumenstromreglern, Filterüberwachungen, Brennersteuerungen, Beatmungsgeräten, Anästhesiegeräten, Schlafapnoe-Therapiegeräten (CPAP), Spirometern und Sauerstoffkonzentratoren.

Weitere Informationen zu diesem Produkt: www.first-sensor.com/de/lme

Über die First Sensor AG
Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem Gebiet der Sensorik. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für die Detektion von Licht, Strahlung, Druck, Durchfluss, Füllstand und Beschleunigung für Anwendungen in den Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. First Sensor deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Bauteil bis zum fertigen Sensor ab. 

Mit über 800 Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Unsere Standorte werden regelmäßig erfolgreich zertifiziert nach ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 und ISO 9001 - passend zum jeweiligen Geschäftsfeld. 

Die First Sensor AG ist börsennotiert und im Prime Standard der deutschen Börse in Frankfurt gelistet. 

Weitere Informationen finden Sie auf: www.first-sensor.com

Weitere Pressemitteilungen finden Sie auf: www.first-sensor.com/de/fachpresse

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Deutschland
T +49 30 6399 2399
	
Pressekontakt Fachpresse:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
E-Mail: technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48