Communiqué de presse
Novembre 2015

Capteurs pour très faibles pressions différentielles à monter sur manifold

First Sensor présente  une nouvelle famille innovante  de  capteurs  miniatures  pour  très faibles pressions  à monter sur manifold, avec des plages de mesure allant de 25 à 50 Pa (0,25 à 5 mbar) pleine échelle. Hauts de seulement 9 mm incluant les raccords de pression, les capteurs ultraplats de la série LME sont idéaux  pour un montage flexible à encombrement minimal sur  manifolds. De plus, ces capteurs de pression miniatures  très flexibles peuvent être combinés à des adaptateurs sur-mesure, notamment pour les applications impliquant des caractéristiques de montage particulières comme  pour  la climatisation. 

Les capteurs de pression différentielle LME reposant sur la mesure d'un micro-débit utilisent une technologie First Sensor innovante, qui intègre le canal d’écoulement ainsi que l’élément de mesure dans une puce semi-conductrice en silicium. Cette miniaturisation extrême permet de réduire de plusieurs ordres de grandeur le débit passant à travers le capteur par rapport aux capteurs traditionnels basés sur ce principe. De ce fait, les capteurs de pression différentielle LME offrent une immunité  remarquable à la poussière et à l’humidité et permettent l’utilisation de longs flexibles de raccordement et de filtres sans aucune incidence sur l’exactitude de la mesure calibrée. Les capteurs pour manifold  atteignent une sensibilité de mesure et une précision élevées, ainsi qu'une stabilité de l'offset remarquable inférieure à 0,1 Pa/an. Les petits capteurs CMS disposent à la fois d'une interface numérique pour bus SPI et d'une sortie analogique.

Principales caractéristiques des capteurs de pression différentielle LME :
•	Ultraplats, seulement 9 mm de haut incluant les raccords de pression
•	Flexibles, pouvant être combinés  à des  adaptateurs et manifolds sur-mesure
•	Canal d'écoulement du micro-débit intégré à la puce en silicium du capteur
•	Immunité remarquable à la poussière et à l’humidité

Grâce à leur forte immunité  à la poussière et à l’humidité, les capteurs de pression différentielle pour manifold  LME ont une durée de vie particulièrement longue et une fréquence d'entretien réduite dans les domaines de la climatisation et du génie médical. Ainsi, les capteurs sont particulièrement efficaces pour mesurer les différences de pression minimes, notamment pour les régulateurs de débit volumique, le contrôle de filtres, la commande de brûleurs, les respirateurs artificiels, les appareils d’anesthésie, les appareils de traitement de l'apnée du sommeil (CPAP), les spiromètres et les concentrateurs d’oxygène.

Pour plus d'informations sur ce produit : www.first-sensor.com/de/lme

À propos de First Sensor AG
First Sensor AG compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des capteurs. Notre société développe et fabrique des solutions de capteurs standardisés et sur-mesure pour la détection de la lumière, des rayonnements, de la pression, du débit, du niveau et de l'accélération destinées aux applications des marchés à forte croissance que sont l'industrie, la médecine et le domaine de  la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 800 collaborateurs, nous sommes présents sur six sites en Allemagne et disposons également de sites de développement, de production et de distribution aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Danemark, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires. Nos sites obtiennent avec succès  les renouvellements réguliers  des certifications  ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 et ISO 9001 (en fonction du secteur). 

First Sensor AG est cotée en bourse et figure au Prime Standard de la bourse de Francfort en Allemagne. 

Pour plus d'informations, consultez : www.first-sensor.com

Pour d'autres communiqués de presse, consultez : www.first-sensor.com/de/fachpresse

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Allemagne
T +49 30 6399 2399
	
Contact de presse spécialisée :
Doris Tischer
Direction marketing communication
E-Mail : technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48