新闻稿
2016年11月

I²C总线和3伏供电的微差压传感器

在其技术成熟的基于流量的微差压传感器基础上，First Sensor推出了一个使用3伏电压供电并通过线性I²C总线输出信号的新版本。这种十分扁平的总管传感器属于LMI系列，建立在对硅传感器芯片中的微流进行热工测量的基础上，其测量范围为25帕（0.25 mbar，测量范围终值）以上。这种传感器具有极高的测量灵敏性、精确性、偏移稳定性和耐久性，非常适合于在旁通布置中使用差压方法对空气和气体进行流量测量。如果在应用中使用电池供电，则可以使用静态电流消耗最小的节能模式。

与传统的基于流量的压力传感器相比，First Sensor的创新型微流技术让通过传感器的气流减少了几个数量级。通过极度微型化的流动通道，LMI差压传感器对含尘湿润空气具有出色的耐受性，并且可以使用较长的连接软管和过滤器，而不会影响校准的测量精度。另外，通过半导体技术还可以实现极小的制造公差以及低廉的批量生产成本。 

LMI差压传感器最重要的特征有：
•	3伏供电电压和线性I²C总线输出信号
•	硅传感器芯片中集成微流通道
•	对含尘湿润空气具有出色的耐受性
•	非常扁平的结构，适合于总管装配

由于其对含尘湿润空气具有出色的耐受性，LMI总管差压传感器的寿命极长，而且在空调技术和医疗技术设备中应用时，其维护的间隔时间也较长。因此，这种传感器尤其适用于测量最微小的压力差，例如可以用于体积流量控制器、过滤器监测、燃烧器控制器、呼吸机、麻醉设备、睡眠呼吸暂停综合征治疗仪（CPAP）、肺活量计和氧气浓缩器等。 

关于 First Sensor AG
First Sensor AG是全球领先的传感器技术供应商，致力于标准化和定制化传感器解决方案的研发与生产，产品用于在工业、医疗和移动交通等成长型市场中光、辐射、压力、流量、液位以及加速度的探测。First Sensor的业务领域覆盖了从元部件到整套传感器的全部价值链。

我们有职工800多人，在德国设有6个分部。此外，研发、生产和销售基地覆盖美国、加拿大、中国、荷兰、英国、法国、瑞典和丹麦等国，合作伙伴遍布世界各地。我们的分支机构持续在其各自业务领域通过相应的ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 和 ISO 9001认证。

First Sensor AG是上市公司和德国法兰克福证券交易所主板市场成员。

更多信息请看: www.first-sensor.com

更多新闻发布请看: http://www.first-sensor.com/cn/company/press/technical-press/

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
德国
电话：+49 30 6399 2399
	
技术新闻联系方式:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
邮箱：technical.press@first-sensor.com
电话：+49 89 80083-48