Persbericht
November 2016

Laagsteverschildruksensoren met I²C-bus en 3 V voeding

First Sensor presenteert een nieuwe versie van de doorstroomgebaseerde laagsteverschildruksensoren met 3 V voeding en lineair I²C-bus-uitgangssignaal. De uiterst vlakke verdeelstuksensoren van de LMI-serie hebben een meetbereik van 25 Pa (0,25 mbar) eindwaarde meetbereik dat is gebaseerd op een thermische meting van de microstroom in een silicium sensorchip. Dankzij de hoge meetgevoeligheid, nauwkeurigheid, offsetstabiliteit en duurzaamheid zijn de sensoren uitstekend geschikt voor het meten van lucht- en gasstromen na het ontstaan van verschildruk in een bypassconstructie. Voor batterijaangedreven toepassingen is een energiebesparende stand aanwezig met minimaal ruststroomverbruik.

Door de innovatieve microstroomtechniek van First Sensor wordt de gasstroom door de sensor meerdere eenheden verminderd in vergelijking met normale doorstroomgebaseerde druksensoren. Door de buitengewone miniaturisering van het stroomkanaal zijn de LMI-verschildruksensoren uitstekend bestand tegen stofhoudende en vochtige lucht en kunnen worden gebruikt met lange verbindingsslangen en filters zonder dat de gekalibreerde meetnauwkeurigheid in het geding komt. Daarnaast maakt de halfgeleidertechnologie extreem kleine productietoleranties en kostenefficiënte serieproductie mogelijk. 

De belangrijkste kenmerken van de LMI-verschildruksensoren zijn:
•	3 V voeding en lineair I²C-bus-uitgangssignaal
•	microstroomkanaal geïntegreerd in silicium sensorchip
•	Uitstekend bestand tegen stofhoudende en vochtige lucht
•	Zeer vlakke montagehoogte, geschikt voor verdeelstukmontage

Door hun uitstekende bestendigheid tegen stofhoudende en vochtige lucht hebben LMI-verschildruksensoren voor verdeelstukken een zeer lange levensduur en extra lange onderhoudsintervallen bij toepassing in de klimaattechniek en de medische techniek. Hierdoor zijn de sensoren zeer geschikt voor het meten van de kleinste drukverschillen, bijv. in volumestroomregelaars, filterregelaars, branderregelaars, beademingsapparatuur, anesthesieapparatuur, luchtpompen voor slaapapneu (CPAP), spirometers en zuurstofconcentratoren. 

Over First Sensor AG
First Sensor AG behoort tot de wereldwijd meest toonaangevende aanbieders op het gebied van sensortechnologie. Ons bedrijf ontwikkelt en levert zowel gestandaardiseerde als op maat toegesneden sensoroplossingen voor de detectie van licht, straling, druk, debiet, vulniveau en versnelling voor toepassingen in de groeimarkten Industrial, Medical en Mobility. First Sensor heeft de gehele waardeketen van onderdelen tot gebruiksklare sensor in eigen beheer. 

Verdeeld over zes Duitse locaties werken meer dan 800 medewerkers. We beschikken naast ontwikkelings-, productie- en verkooplocaties in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, China, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden en Denemarken ook over een wereldwijd partnernetwerk. Onze locaties worden regelmatig succesvol gecertificeerd volgens ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 en ISO 9001 - zoals per bedrijfssector van toepassing is. 

First Sensor AG is een beursgenoteerde onderneming die genoteerd staat in het Prime Standard segment van de Duitse effectenbeurs in Frankfurt. 

Ga voor meer informatie naar: www.first-sensor.com

Ga voor meer persberichten naar: www.first-sensor.com/technical-press

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlijn
Duitsland
T +49 30 6399 2399
	
Contactpersoon voor de pers:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
E-mail: technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48