新闻稿
2018 年 3 月

9系列提供多种针对激光雷达（LIDAR）应用优化后的雪崩光电二极管（APD）

First Sensor9系列提供品种丰富的极高敏感性近红外（NIR）硅雪崩光电二极管，特别是在905nm波长范围内。得益于产品内部的增益机制、宽动态范围和快速的上升时间，该系列雪崩光电二极管产品非常适用于激光雷达系统，根据渡越时间法完成光学测距和物体识别。应用领域包括驾驶员辅助系统、无人机、安全激光扫描仪、三维测量和机器人技术。

9系列可提供光电二极管单件，或带有多个有源传感器区域的线性和矩阵阵列。封装包括坚固的TO封装或扁平的小型表面贴装器件（SMD）陶瓷封装。具有反向电压的雪崩光电二极管增益缓慢增加，可精确且简便地设置高增益因子。在光照水平特别低的情况下，混合解决方案还可通过内置互阻抗放大器（TIA）进一步增强雪崩光电二极管的信号。集成的放大器与光电二极管达到最佳匹配，可实现紧凑的构造设置和非常高的信噪比。

First Sensor自身具备半导体制造的实力和涵盖广泛的研发能力，可根据特定的客户需求调整硅雪崩光电二极管的灵敏度、增益、上升时间和产品构造等特性。

9系列APD雪崩光电二极管最主要的特性：
•	905nm波长范围内具有非常高的灵敏度；
•	宽动态范围和快速上升时间；
•	二极管单件以及线性和矩阵阵列；
•	坚固的TO封装或扁平的小型表面贴装器件（SMD）陶瓷封装；
•	互阻抗放大器（TIA）。

欢迎垂询该产品的详细信息： 
https://www.first-sensor.com/cn/products/optical-sensors/detectors/avalanche-photodiodes-apd/series-9-with-enhanced-nir-sensitivity-900-nm

关于 First Sensor AG
First Sensor AG是全球领先的传感器技术供应商，致力于标准化和定制化传感器解决方案的研发与生产，产品用于在工业、医疗和移动交通等成长型市场中光、辐射、压力、流量、液位以及加速度的探测。First Sensor的业务领域覆盖了从元部件到整套传感器的全部价值链。

First Sensor在德国设有六个分支机构，员工人数超过850人。此外，研发、生产和销售基地覆盖美国、加拿大、中国、荷兰、英国、法国、瑞典和丹麦等国，合作伙伴遍布世界各地。我们的分支机构持续在其各自业务领域通过相应的ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 和 ISO 9001认证，符合相应商业领域的要求。

First Sensor AG是上市公司和德国法兰克福证券交易所主板市场成员。

详细信息请访问：www.first-sensor.com

更多新闻稿请见：http://www.first-sensor.com/cn/company/press/technical-press/

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Germany （德国）
电话：+49 30 6399 2399
	
媒体联系人／技术新闻：
Doris Tischer
市场传媒部总监
邮箱：technical.press@first-sensor.com
电话： +49 89 80083-48