新闻发布
2017年4月

硅光电倍增管模块简化研发领域的测试运行

First Sensor新推出一款硅光电倍增管（SiPM）开发模块，用于测量在350nm至900nm波段的微弱光量。该模块包含一个稳定的电源以及放大器、接口和SiPM探测器，紧凑地集成于一个即插即用的单元中。该模块还带有一个软件，可通过对电源电压的精确且单独的设定和存储，对探测器每项应用的工作点进行优化。新SiPM模块非常适合用于检测单光子（光子计数）的应用程序。此硅光电倍增管如果配备一个LYSO闪烁体即可对放射性辐射进行测量，发光辐射波长位于可见光约420nm范围。

First Sensor的固态硅光电倍增管在低工作电压、高温度稳定性、对磁场具有强抗扰度和体积小巧等方面拥有决定性优势。高精度的近紫外线（NUV）或红绿蓝3通道（RGB）SiPM在420nm以及550nm波段具有峰值敏感性，相对于击穿电压与增益，温度极为稳定。改进了的材料和最现代的半导体技术使得低噪声传感器具有较低暗计数率、低串扰和极低的后脉冲。此硅光电倍增管可提供超高增益（>106）和优异的光子检测效率。此外，Frist Sensor还致力于为全球OEM客户开发和生产定制化的模块和完整系统。

SiPM模块的重要特点包括：
-	超低光测量和位于350nm至900nm波长范围内的单光子测量
-	带有电源和信号放大器等在内的即插即用型集成单元
-	用于工作点设定及存储的软件
-	带有LYSO闪烁体的SiPM可用于放射性辐射的检测证明

First Sensor硅光电倍增管的典型应用领域为在高能物理、医学影像学、核医学、分析仪器和辐射检测等领域研发的测试运行和资格认证。

关于 First Sensor AG
First Sensor AG是全球领先的传感器技术供应商，致力于标准化和定制化传感器解决方案的研发与生产，产品用于在工业、医疗和移动交通等成长型市场中光、辐射、压力、流量、液位以及加速度的探测。First Sensor的业务领域覆盖了从元部件到整套传感器的全部价值链。

我们有职工800多人，在德国设有6个分部。此外，研发、生产和销售基地覆盖美国、加拿大、中国、荷兰、英国、法国、瑞典和丹麦等国，合作伙伴遍布世界各地。我们的分支机构持续在其各自业务领域通过相应的ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 和 ISO 9001认证。

First Sensor AG是上市公司和德国法兰克福证券交易所主板市场成员。

更多信息请看: www.first-sensor.com

更多新闻发布请看: http://www.first-sensor.com/cn/company/press/technical-press/

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
德国
电话：+49 30 6399 2399
	
技术新闻联系方式:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
邮箱：technical.press@first-sensor.com
电话：+49 89 80083-48