Maart 2011

Digitale miniatuur lagedruksensoren bieden
tegelijkertijd I²C-bus-interface en analoge uitgang

De HCLA-druksensoren van Sensortechnics meten de laagste verschildruk en relatieve druk vanaf 0...2,5 mbar. De sensoren zijn uitgerust met digitale signaalverwerking en werken uiterst nauwkeurig. De drukwaarden worden via de uitgang tegelijkertijd digitaal (I²C)  en analoog spanningssignaal gegeven. Dit kan extra zekerheid bieden. De HCLA-sensoren kunnen via de digitale interface rechtstreeks communiceren met een microcontroller. Sensortechnics biedt optioneel uitvoeringen met SPI-interface en klantspecifieke uitgangssignalen. 

De HCLA-serie van Sensortechnics maakt gebruik van een speciale technologie voor offsetstabilisatie en biedt uitstekende positie-ongevoeligheid van de sensoren. In combinatie met de optionele 3 Vdc spanning (standaard 5 Vdc) zijn de HCLA-sensoren daardoor optimaal geschikt voor batterij-aangedreven toepassingen in mobiele en draagbare apparaten. Verschillende miniatuurbehuizingen (SMT, SIL) zijn geschikt voor de ruimtebesparende printplaatmontage en maximale flexibiliteit bij de constructie van OEM-apparaten. Sensortechnics heeft een groot assortiment aan sensorvarianten op voorraad. Alle HCLA-sensoren kunnen op aanvraag worden afgestemd op de speciale eisen van de klant, bijvoorbeeld op het gebied van drukbereik of de digitale resolutie.

Belangrijkste kenmerken van de HCLA-druksensoren:

- Lagedrukbereik vanaf 0...2,5 mbar 
- I²C-bus-interface en tegelijk analoog uitgangssignaal
- Voeding 3Vdc optioneel (standaard 5Vdc)
- Verschillende miniatuurbehuizingen (SMT, SIL)

Onder het toepassingsgebied van de HCLA-druksensoren valt bijvoorbeeld de medisch, HVAC en de meet en regel techniek.

Webpagina: www.sensortechnics.com/hcla

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: