April 2010

HDI-trycksensorer med hög precision och låg spänningsförsörjning från 3 volt för batteridrivna tillämpningar

Sensortechnics HDI-trycksensorer mäter absolut tryck, differenstryck och relativt tryck från 10 mbar upp till 5 bar. HDI-serien innehåller sensorer med spänningsförsörjning från 3 volt som är optimalt för batteridrivna tillämpningar i exempelvis mobila och bärbara apparater. Sensorerna bygger på den senaste digitala signalbearbetningen och uppnår unika noggrannheter med ett totalt mätfel på högst ±0,5 % FSS inom temperaturintervallet 0 till +85 °C. 

Sensortechnics HDI-sensorer tillhandahåller mätvärden via ett I²C-bussgränssnitt samt en analog utgångssignal på 0,5–4,5 V. På så vis kan kunderna skapa redundansfunktioner för tillämpningar som kräver hög säkerhet. HDI-trycksensorer passar för mätning av luft och icke-korrosiva gaser och tillhandahåller ett stort antal enkelriktade, dubbelriktade och barometriska balanseringar samt olika prestanda klasser. SMT- och DIP-kapsling i miniatyrformat möjliggör en flexibel montering på kretskort och mycket kompakta OEM-konstruktioner. Sensortechnics lagerför ett brett sortiment av olika konfigurationer. Efter förfrågan kan alla HDI-sensorer anpassas efter kundernas särskilda önskemål, t.ex. när det gäller tryckområde, upplösning, noggrannhet och inbyggda digitala inställningar.

HDI-trycksensorernas viktigaste funktioner är:

- Spänningsförsörjning från 3 V till 5 V lagerförs
- Total noggrannhet ±0,5 % FSS inom 0 till +85 °C
- Digitalt I²C-gränssnitt och analog utgångssignal samtidigt
- SMT- och DIP-kapsling i miniatyrformat

Tack vare ett stort urval av varianter kan Sensortechnics erbjuda den lämpligaste trycksensorn med optimalt pris- och prestandaförhållande för sina OEM-kunder. HDI-serien används vanligtvis inom exempelvis medicinteknik, mät- och reglerteknik samt luftbehandlingsteknik.

Direkt webblänk: www.sensortechnics.com/hdi

Mer information får du hos: