Novembre 2012

Nouveaux capteurs numériques pour faibles pressions à partir de 25 Pa avec stabilité de l’offset et précision élevées

First Sensor AG présente les nouveaux capteurs numériques LDE pour faibles pressions avec plages de mesure à partir de 25 Pa (0,25 mbar) de pleine échelle.  Grâce à une technique de compensation spécifique, ces capteurs bénéficient d’une excellente stabilité de l’offset meilleure que 0,1 %. Ces capteurs de pression différentielle basés sur le débit utilisent un microcontrôleur permettant un traitement digital interne du signal et se caractérisent par une très grande précision. Une interface pour bus SPI digitale et une sortie analogique sont disponibles simultanément.
Les capteurs LDE pour air et gaz sont basés sur une mesure thermique ultra sensible du débit massique et fournissent des signaux avec une grande résolution.  La gamme LDE est basée sur une technologie Sensortechnics entièrement innovante, qui intègre le canal d’écoulement ainsi que l’élément de mesure dans la puce semi-conductrice en silicium. La miniaturisation du canal d’écoulement au niveau de la puce permet de réduire de plusieurs ordres de grandeur le flux à travers le capteur, par rapport aux capteurs traditionnels basés sur le débit. De ce fait, les capteurs de pression différentielle LDE sont particulièrement peu sensibles à la poussière et à l’humidité et permettent l’utilisation de longs flexibles de raccordement ainsi que de filtres sans aucune incidence sur l’exactitude de la mesure calibrée. Cette technologie permet d’éviter les constructions de boîtiers coûteuses, les composants des capteurs LDE étant très petits et économiques et offrant un montage peu encombrant sur circuits imprimés.
Les capteurs de pression LDE sont particulièrement efficaces pour la mesure précise et stable de différences de pression minimes dans de nombreux appareils du domaine médical, de la climatisation et de l’instrumentation. 
Les principales caractéristiques des capteurs LDE sont les suivantes :
- Plages de pression ultra faibles à partir de 25 Pa (0,25 mbar)
- Stabilité de l’offset et précision très élevées
- Interface numérique bus SPI et sortie analogique simultanément
- Très forte immunité à la poussière et à l`humidité

Lien web direct : www.sensortechnics.com/fr/lde

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :