März 2009

Neue Trogamid®-Füllstandsschalter 
bieten sehr hohe chemische Beständigkeit

Sensortechnics’ neue Miniatur-Grenzwertschalter der OLT-Serie ermöglichen OEM-Kunden die kostengünstige optische Füllstandsüberwachung von Flüssigkeiten. Die Füllstandsschalter besitzen chemisch hochbeständige Kunststoffgehäuse aus Trogamid® und eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen in der Medizintechnik und Industrie. Die OLT-Sensoren können insbesondere in Medien eingesetzt werden, die für herkömmliche Gehäuse aus Polysulfon nicht verträglich sind wie z.B. Benzin, halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Chloroform), Methanol, Aceton und Ethylacetat. Weiterhin ist Trogamid® für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser geeignet. 

Die optoelektronischen Grenzwertschalter verzichten auf jegliche beweglichen Bauteile und unterscheiden zuverlässig zwischen Flüssigkeit und Gas. Es stehen Basisversionen mit analogem Phototransistorausgang, Ausführungen mit mikroprozessor-kompatiblen TTL-Signalen sowie Hochleistungsschalter mit Transistorausgängen für Schaltströme bis zu 500 mA zur Verfügung. Durch ihre sehr kleinen Gehäusebauformen mit Gewindeanschlüssen eignen sich die OLT-Schalter für die platzsparende und einfache Montage an Tanks, Behältern und Rohren. Für alle OLT-Füllstandsschalter führt Sensortechnics auf Wunsch schnell und flexibel kundenspezifische Anpassungen durch.

Die wichtigsten Merkmale der neuen OLT-Serie:

•	Optoelektronische Füllstandsüberwachung
•	Sehr hohe chemische Beständigkeit
•	Keine beweglichen Teile, hohe Zuverlässigkeit
•	Analoge, TTL- oder Transistorausgänge

Direkter Web-Link: www.sensortechnics.com/de/olt

Weitere Informationen erhalten Sie bei: