Juni 2010

Edelstahl-OEM-Drucksensoren bieten hohe Genauigkeit über einen weiten Temperaturbereich und digitale Ausgangssignale

Sensortechnics’ neue Edelstahl-Drucksensoren der SSI-Serie messen hochgenau Relativ- und Absolutdrücke von 200 mbar bis zu 35 bar. Die SSI-Sensoren bieten eine hervorragende Stabilität und Wiederholgenauigkeit und erreichen ein Gesamtfehlerband besser ±1,5 %FSS über einen weiten Temperaturbereich von -20...+85 °C. Die Sensoren nutzen präzise digitale Signalaufbereitung und liefern gleichzeitig analoge 0,5...4,5-V-Ausgangssignale sowie digitale I²C-Bus-Schnittstellen (alternativ SPI-Bus).

Die SSI-Drucksensoren bieten OEM-Anwendern ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vollverschweißte, medienisolierte Edelstahl-Konstruktionen erlauben eine hohe Medienbeständigkeit im Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten und Gasen. Die verfügbaren Gehäuseoptionen umfassen eine Membran-Version mit Schweißring und einen Anschluss mit G 1/8-Gewinde. Sensortechnics bietet OEM-Kunden die schnelle und flexible Anpassung aller Edelstahl-Drucksensoren an spezielle Anforderungen und damit maßgeschneiderte Lösungen zum kostengünstigen Preis.

Die wichtigsten Merkmale der SSI-Drucksensoren:

- Relativ- und Absolutdruckbereiche von 200 mbar bis zu 35 bar
- Gesamtgenauigkeit besser ±1,5 %FSS von -20...+85 °C
- Analoges und digitales Ausgangssignal gleichzeitig
- Vollverschweißte, medienisolierte Edelstahl-Konstruktion

Typische Anwendungen der SSI-Serie finden sich z.B. in der industriellen Steuer- und Regelungstechnik, der Medizintechnik sowie in der Messtechnik.

Direkter Web-Link: www.sensortechnics.com/de/ssi

Weitere Informationen erhalten Sie bei: