November 2010

Kostengünstige OEM-Edelstahl-Drucksensoren mit 
G 1/8-Gewindeanschluss und Messbereichen schon ab 200 mbar

Sensortechnics’ neue OEM-Edelstahl-Drucksensoren der SSO-Serie messen Relativ- und Absolutdrücke in Bereichen von 200 mbar bis zu 35 bar. Die vollverschweißten, medienisolierten Edelstahl-Konstruktionen mit G 1/8-Gewindeanschluss erlauben eine hohe Medienbeständigkeit im Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten und Gasen. Die SSO-Sensoren sind präzisionskalibriert und –temperaturkompensiert und liefern hochgenaue und langzeitstabile Ausgangssignale. Die vollständig analoge Kompensationstechnik erlaubt eine nahezu unbegrenzte Auflösung und schnelle Sensor-Reaktionszeiten.

Die Drucksensoren der SSO-Serie basieren auf bewährten piezoresistiven Silizium-Sensorelementen und bieten OEM-Anwendern ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die laserabgeglichenen Widerstandsnetzwerke auf Keramiksubstrat sind durch eine spezielle Beschichtung dauerhaft vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit oder Schmutz geschützt. Als weitere Gehäusevariante steht eine Membran-Version mit Schweißring zur Verfügung. Zusätzlich bietet Sensortechnics die schnelle und flexible Anpassung aller Edelstahl-Drucksensoren an spezielle Anforderungen sowie Versionen mit verstärktem Ausgangssignal und digitaler Schnittstelle.

Die wichtigsten Merkmale der SSO-Drucksensoren:

- Relativ- und Absolutdruckbereiche von 200 mbar bis zu 35 bar
- Präzisionskalibriert und –temperaturkompensiert
- Vollverschweißte, medienisolierte Edelstahl-Konstruktion
- G 1/8-Gewindeanschluss oder Membran mit Schweißring

Typische Anwendungen der SSO-Drucksensoren finden sich z.B. in der industriellen Steuer- und Regelungstechnik, der Medizintechnik sowie in der Messtechnik.

Direkter Web-Link: www.sensortechnics.com/de/sso

Weitere Informationen erhalten Sie bei: