Februar 2013

Neue digitale Massendurchflusssensoren mit sehr hoher Genauigkeit in beiden Strömungsrichtungen

Die First Sensor AG präsentiert die neuen kostengünstigen Sensortechnics-WBI-Durchflusssensoren mit Messbereichen von 200 ml/min und 1 l/min. Die WBI-Serie bietet neben undirektionalen auch bidirektionale Sensoren zur Messung von Strömungen in beide Richtungen. Die digitalen Sensoren erreichen eine sehr hohe Genauigkeit über den gesamten Durchflussbereich sowohl für positive als auch negative Flussrichtungen. Die Messwerte stehen als lineares Ausgangssignal über eine digitale I²C-Bus-Schnittstelle zur Verfügung (analoger Ausgang auf Anfrage).

Die WBI-Massendurchflusssensoren nutzen ein sehr empfindliches thermisches Messprinzip und erkennen schon geringste Luft- und Gasströmungen. Die Sensoren können mit einer Spannungsversorgung von 2,7…5,5 V betrieben werden. Durch eine geringe Leistungsaufnahme erlauben die WBI-Strömungssensoren die Anwendung in batteriebetriebenen mobilen und tragbaren Geräten. Die kleinen Sensoren lassen sich platzsparend und flexibel auf Leiterplatten montieren und ermöglichen sehr kompakte OEM-Geräteaufbauten.

Die Sensortechnics-WBI-Strömungssensoren eignen sich hervorragend für medizintechnische Anwendungen wie Beatmungs-, Atemtherapie- und Anästhesiegeräte, Sauerstoffkonzentratoren und Spirometer. Durch ihre schnelle Reaktionszeit erlauben die Sensoren die frühzeitige Erkennung der Atemphasen und verbessern so die Regelung der Geräte. Weitere Anwendungen finden sich in der Klimatechnik, Dichtheitsprüfung, Analyse- und Labortechnik sowie in Brennstoffzellen.

Die wichtigsten Merkmale der WBI-Durchflusssensoren:

- Durchflussbereiche 200 ml/min und 1 l/min
- Sehr hohe Genauigkeit in beiden Strömungsrichtungen
- Digitale I²C-Bus-Schnittstelle
- Schnelle Reaktionszeit und geringe Leistungsaufnahme

Direkter Web-Link: www.sensortechnics.com/de/wbi

Weitere Informationen erhalten Sie bei: