Februar 2013

Nye digitale masseflowsensorer med høj nøjagtighed i begge flowretninger

First Sensor AG præsenterer de nye WBI-gennemstrømningssensorer til rimelige priser fra Sensortechnics med måleområder på 200sccm. og 1 sl/min. WBI-serien indeholder ud over ikke-direktionelle også bi-direktionelle sensorer til måling af gennemstrømning i begge retninger. De digitale sensorer opnår en meget høj nøjagtighed over hele flowområdet både for positive og negative strømretninger. Måleværdierne kan aflæses som lineært udgangssignal via et digitalt I²C-bus-interface (analog udgang på forespørgsel).

WBI-flowsensorer benytter sig af et meget fintfølende termisk måleprincip og registrerer selv den mindste luft- og gasgennemstrømning. Sensorerne  kan bemyttes med en spændingsforsyning fra 2,7 til 5,5 V. Takket være et lavt effektforbrug kan WBI-flowsensorer anvendes i batteridrevne mobile og bærbare enheder.  De små ydre dimissioner betyder at WBI kan monteres på printplader, hvilket er både pladsbesparende og fleksibelt, muliggør meget kompakte OEM-konstruktioner.

WBI-flowsensorer fra Sensortechnics egner sig fremragende til medicintekniske applikationer så som respiratorer og udstyr til åndedrætsterapi og anæstesi, iltkoncentratorer og spirometre. På grund af den hurtige reaktionstid muliggør sensorerne en tidlig registrering af vejrtrækningsfaserne og forbedrer således reguleringen af udstyret. Andre applikationer er inden for ventilationsteknik, lækageovervågning, analyse- og laboratorieteknik samt i brændselsceller.

WBI-gennemstrømningssensorernes vigtigste karakteristika:

-	Gennemstrømningsområder 200 sccm. og 1 sl/min.
-	Meget høj nøjagtighed i begge strømretninger
-	Digitalt I²C-bus-interface
-	Hurtig reaktionstid og lavt effektforbrug

Direkte web-link: www.sensortechnics.com/wbi

Yderligere informationer fås hos: