Februari 2013

Nieuwe digitale massadoorstroomsensors met zeer hoge nauwkeurigheid in beide stroomrichtingen

First Sensor AG presenteert de nieuwe, voordelige WBI-doorstroomsensors van Sensortechnics met meetbereiken van 200 ml/min en 1 l/min. De WBI-serie biedt niet alleen unidirectionele, maar ook bidirectionele sensors, waarmee stromen in beide richtingen kunnen worden gemeten. De digitale sensors behalen een zeer hoge nauwkeurigheid voor het gehele doorstroombereik, evenals voor positieve en negatieve stroomrichtingen. De meetwaarden worden uitgevoerd als lineair uitgangssignaal via een digitale I²C-businterface (analoge uitgang op verzoek).

De WBI-massadoorstroomsensors maken gebruik van een uiterst gevoelig, thermisch meetprincipe en detecteren zelfs de kleinste lucht- en gasstromen. De sensors kunnen worden gebruikt met een voeding van 2,7…5,5 V. Vanwege de geringe vermogensopname kunnen de WBI-doorstroomsensors worden gebruikt in mobiele en draagbare apparaten op batterijen. De kleine sensors besparen ruimte en kunnen flexibel op printplaten worden gemonteerd. Ze maken zeer compacte OEM-apparaatinstallatie mogelijk.

De WBI-doorstroomsensors van Sensortechnics zijn uitstekend geschikt voor geneeskundig-technische oplossingen, zoals beademings-, ademtherapie- en anesthesieapparaten, zuurstofconcentrators en spirometers. Door hun snelle reactietijd herkennen de sensors de ademfasen vroeg, wat de regeling van de apparatuur verbetert. Andere toepassingsgebieden zijn klimaattechniek, dichtheidscontroles, analyse- en laboratoriumtechniek en brandstofcellen.

De belangrijkste kenmerken van de WBI-doorstroomsensors:

- Doorstroombereiken 200 ml/min en 1 l/min
- Zeer hoge nauwkeurigheid in beide stroomrichtingen
- Digitale I²C-businterface
- Snelle reactietijd en geringe vermogensopname

Rechtstreeks internetadres: www.sensortechnics.com/en/wbi

Meer informatie kunt u opvragen bij: