Februari 2013

Nya digitala massflödesgivare med mycket hög noggrannhet i båda flödesriktningarna

First Sensor AG presenterar nya kostnadseffektiva Sensortechnics WBI-flödesgivare med mätområden på 200 ml/min och 1 l/min. WBI-serien erbjuder förutom enkelriktade även dubbelriktade givare för mätning av flöden i båda riktningarna. De digitala givarna uppnår en mycket hög noggrannhet över hela flödesområdet i bägge riktningarna. Mätvärdena tillhandahålls som linjär utgångssignal via ett digitalt I²C-buss-gränssnitt (analog utgång på begäran).

I WBI-massflödesgivarna används en mycket känslig mätprincip som gör det möjligt att känna av  mycket låga luft- och gasflöden. Givarnas drivspänning är från 2,7–5,5 volt. Tack vare den låga energiförbrukning kan WBI-flödesgivarna användas i batteridrivna applikationer, mobil och bärbar utrustning. De små givarna kan monteras enkelt på kretskort och ger därför mycket kompakta OEM-konstruktioner.

Sensortechnics WBI-flödesgivare kan med fördel användas inom medicinteknik som andnings-, respirations- och anestesiutrustning, syrekoncentratorer och nebulisatorer. Tack vare den snabba reaktionstiden lämpar sig givarna för en tidig registrering av patientens andning då kan utrustningen lätt kan regleras på ett bättre sätt. Givarna används även inom luftbehandlingsteknik, täthetskontroll, analys och laboratorieteknik samt i bränsleceller.

WBI-flödesgivarnas viktigaste funktioner är:

– Flödesområde på 200 ml/min och 1 l/min
– Mycket hög noggrannhet i båda flödesriktningarna
– Digitalt I²C-buss-gränssnitt
– Snabb reaktionstid och låg energiförbrukning

Direktlänk: www.sensortechnics.com/wbi

För mer information kontakta: