Communiqué de presse 
Novembre 2020

First Sensor lance sa nouvelle gamme LHD ULTRA 

•	Les capteurs de pression différentielle basés sur la mesure thermique de flux micrométriques mesurent dans une plage de pression de 0 à ±5 000 Pa 
•	Haute précision dans toute la plage de mesure, en particulier dans la plage de pression la plus basse autour du point zéro
•	Des convertisseurs analogiques-numériques 16 bits pour les plages de pression inférieure et supérieure ainsi qu’un procédé spécial de calcul de la moyenne permettent une résolution de 24 bits

First Sensor commercialise maintenant sa nouvelle gamme LHD ULTRA. Des échantillons de tous les types de capteurs sont disponibles dès maintenant. Les premiers sont déjà parvenus aux clients. Les capteurs de pression différentielle haute précision 2 en 1 réunissent deux éléments de mesure de pression pour deux plages de pression différentes dans un seul boîtier. 

Les modèles de cette gamme sont équipés d’un convertisseur analogique-numérique 16 bits pour les plages de pression inférieure et supérieure. Un procédé de calcul de la moyenne spécial permet d’obtenir une résolution 24 bits pour l’ensemble de la plage de travail. Outre leur haute résolution, ils sont caractérisés par des dimensions compactes et un large spectre d’applications. 

Grâce à l’utilisation conjointe des éléments MEMS basés sur la mesure thermique et de la technique de construction et de connexion adaptée (AVT), les modèles LHD ULTRA sont extrêmement compacts avec tout juste 7,4 mm de hauteur et, grâce à leurs raccords de pression verticaux, ils peuvent être montés dans des manifolds. 

La gamme LHD ULTRA est basée sur la mesure thermique de flux micrométriques et bénéficie d’une technologie clé propre à First Sensor : l’intégration du canal de flux micrométriques ainsi que des éléments de mesure de pression MEMS sur une puce en silicium. 

La gamme qui arrive sur le marché offre une dynamique exceptionnellement élevée pour une plage de pression maximale de 5 000 Pa. L’impédance pneumatique très élevée associée à une fuite de débit faible, ainsi que la grande résistance à la poussière et à l’humidité qu’elles impliquent, sont d’autres avantages de la gamme LHD ULTRA de First Sensor. Pour cette même raison si une application nécessite l’utilisation de  tuyaux longs, ni le mode de réponse du capteur ni sa précision ne seront affectés.

Par ailleurs, la gamme offre une excellente stabilité à long terme et de décalage de zéro – qui est même un peu supérieure à celle des produits existants – grâce à une compensation de décalage en temps réel brevetée et à des techniques de linéarisation. Il va de soi qu’une précision maximale est garantie. La précision globale est à 1,5 % (typique) de la valeur mesurée, et ce, sur toute l’étendue de mesure de 1 à 100 % de la pleine échelle. La reproductibilité du décalage de zéro et de ±0,02 Pa sur une l’année.

Les modèles de la gamme LHD ULTRA sont dotés d’une sortie numérique linéarisée I²C ou SPI, d’un capteur de température intégré sur puce ainsi que d’un capteur barométrique.  

Avec sa nouvelle gamme LHD ULTRA de First Sensor, les utilisateurs n’ont plus à choisir entre une mesure de haute précision dans la plage inférieure ou bien supérieure de leur application de pression. Jusqu’ici, une seule possibilité s’offrait à eux. Ceux qui voulaient les deux ne trouvaient pratiquement rien sur le marché. Une solution qui permet de combler cette lacune est enfin disponible. La gamme LHD ULTRA propose trois plages de pression : 1 250 Pa, 2 500 Pa ou 5 000 Pa. Tous les modèles sont disponibles en version unidirectionnelle ou bidirectionnelle.

Aperçu des caractéristiques les plus importantes des capteurs de pression différentielle LHD ULTRA :
•	Vaste plage dynamique pour des pressions jusqu’à 5 000 Pa ( > facteur 50 par rapport à la gamme L standard)
•	Excellente résistance à l’air poussiéreux ou humide
•	Faible hauteur
Bref, la nouvelle gamme LHD ULTRA offre un spectre d’applications particulièrement étendu – de la technique médicale à la surveillance extrêmement précise de filtres, en passant par des domaines tels que le chauffage, la climatisation et la ventilation (HVAC/CVC) dans l’industrie.

Plus d‘informations:
www.first-sensor.com/fr/produits/capteurs-de-pression/capteurs-de-pression-a-sortie-amplifiee/lhd-ultra

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Allemagne
T +49 30 6399 2399
	
Contact de presse:
Andrea Doster
Marketing Manager PR
E-Mail: technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-63