Pressemitteilung
Mai 2017

Lösungen von First Sensor auf der SENSOR+TEST 2017

Zur SENSOR+TEST 2017 vom 30.05. - 01.06. 2017 in Nürnberg stellt First Sensor ihre neuesten Sensoriklösungen für die Wachstumsmärkte Industrial, Medical und Mobility vor. 

Niedrigstdifferenzdrucksensoren mit I²C-Bus und 3 V-Versorgung
Die sehr flachen Manifold-Sensoren der LMI-Serie bieten Messbereiche ab 25 Pa (0,25 mbar) Messbereichsendwert und basieren auf der thermischen Messung einer Mikroströmung im Silizium-Sensorchip. Die Sensoren eignen sich hervorragend zur Durchflussmessung von Luft und Gasen nach dem Differenzdruckverfahren in der Klimatechnik und Medizintechnik. Auf dem First Sensor Messestand können Besucher die hohe Messempfindlichkeit, Genauigkeit, Offsetstabilität und Robustheit der Sensoren aktiv selber testen.

Kundenspezifische Fertigung hochgenauer MEMS-Inertialsensoren
Die hochgenauen kapazitiven MEMS-Inertialsensoren zur Messung von Neigung, Beschleunigung und Vibration bestehen aus einem nach patentierten mikromechanischen Verfahren (HARMS, AIM) hergestellten Silizium-Sensorelement in Verbindung mit einer ASIC-Signalverarbeitung in einem hermetisch abgeschlossenen SMD-Gehäuse. Die Inertialsensoren erreichen je nach Bandbreite Auflösungen von 10 µg bzw. 0,0005° (2 Bogensekunden) und können sowohl mechanisch als auch elektrisch auf die jeweilige Kundenanwendung angepasst werden. Typische Anwendungen sind Geo-Engineering, Zustandsüberwachung, Navigation, Robotik sowie Systeme zur Ausrichtung, Positionierung und Nivellierung.

Silizium-Photomultiplier-Modul vereinfacht Testläufe in Forschung und Entwicklung
Das neue Entwicklungsmodul für Silizium-Photomultiplier (SiPM) von First Sensor integriert eine stabile Spannungsversorgung, Signalverstärkung, Schnittstellen und den SiPM-Detektor in einer kompakten Plug & Play-Einheit. Der optische Sensor misst geringste Lichtmengen im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 900 nm. Eine mitgelieferte Software erlaubt die Optimierung des Arbeitspunktes des Detektors. Das neue SiPM-Modul eignet sich für Testläufe und Qualifizierungen in der Hochenergiephysik, medizinischen Diagnostik, Nuklearmedizin, Analytik und Strahlungserkennung. 

Photodioden-Array für hochgenaue Farbmessungen
In vielen Anwendungen in der Industrie, Automation, Analytik und Medizintechnik müssen Farben sehr genau gemessen werden. Die Lösung: Ein kundenspezifischer Farbsensorchip als Matrixarray aus einzelnen PIN-Photodioden mit Interferenzfiltern für Rot, Grün und Blau und hervorragender Transmission sowie Langzeit- und Temperaturstabilität. Am SENSOR+TEST-Messestand können Besucher mit dem Farbsensor in einer Colorimeter-Anwendung Farbunterschiede genauer erkennen als mit ihren eigenen Augen.

Über die First Sensor AG
Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem Gebiet der Sensorik. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für die Detektion von Licht, Strahlung, Druck, Durchfluss, Füllstand und Beschleunigung für Anwendungen in den Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. First Sensor deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Bauteil bis zum fertigen Sensor ab. 

Mit über 800 Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Unsere Standorte werden regelmäßig erfolgreich zertifiziert nach ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 und ISO 9001 - passend zum jeweiligen Geschäftsfeld. 

Die First Sensor AG ist börsennotiert und im Prime Standard der deutschen Börse in Frankfurt gelistet. 

Weitere Informationen finden Sie auf: www.first-sensor.com

Weitere Pressemitteilungen finden Sie auf: www.first-sensor.com/de/fachpresse

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Deutschland
T +49 30 6399 2399
	
Pressekontakt Fachpresse:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
E-Mail: technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48