Novembre 2013

Capteurs de pression miniatures avec une compatibilité de médias accrue et une interface numérique pour bus I²C

First Sensor AG présente les nouveaux capteurs de pression digitaux HMI de Sensortechnics avec une interface pour bus I²C. Ces capteurs piézorésistifs offrent la mesure de pressions différentielles et relatives dans une gamme de pressions allant de 100 mbar jusqu'à 10 bar. Les capteurs HMI présentent une structure interne spéciale qui permet, sur un port de prise de pression, une compatibilité de médias accrue pour la mesure de liquides et de gaz.

Les capteurs de pression de la série HMI utilisent un traitement numérique interne du signal et permettent une précision globale supérieure à ±1,5 % de la PE sur une large plage de température de -20 à +85 °C. Les capteurs de pression HMI sont dotés de boîtiers miniatures SIL et DIP offrant différents raccords de pression pour flexibles et pour montage sur manifold. Ils disposent de versions pour alimentation de 3 V ou 5 V. Les capteurs HMI peuvent être adaptés rapidement et facilement aux exigences spécifiques du client. Sur demande, des signaux de sorties numériques pour bus SPI ou analogiques sont disponibles.

Les principales caractéristiques des capteurs de pression HMI sont les suivantes :

-	Compatibilité de médias accrue pour les liquides et gaz
-	Plages de pression allant de 100 mbar à 10 bar PE
-	Précision globale supérieure à ±1,5 % de la PE dans une gamme de température allant de -20 à +85 °C
-	Boîtiers miniatures SIL et DIP avec différents raccords de pression

Les domaines d'application types des nouveaux capteurs de pression HMI recouvrent l'instrumentation et la régulation, le domaine pneumatique, la climatisation et l'analytique, ainsi que de nombreuses autres applications industrielles nécessitant une compatibilité de médias élevée et des gammes de pression allant jusqu'à 10 bar.

Lien web direct : www.sensortechnics.com/fr/hmi

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: