November 2013

Kundenspezifische frontbündige Drucktransmitter für Medizingeräte

Die First Sensor AG präsentiert kundenspezifische Sensortechnics-Drucktransmitter, die speziell für den Einsatz in Medizingeräten wie Bluttransfusionsgeräten, Dialysegeräten und Infusionspumpen geeignet sind. Die Drucktransmitter basieren auf hochgenauen und langzeitstabilen piezoresistiven Keramikdruckmesszellen und gewährleisten eine hohe Medienverträglichkeit für verschiedene Flüssigkeiten. Die Messzellen sind frontbündig in Gehäuse aus Kunststoff (PPS) oder Edelstahl eingebaut und können einfach gereinigt oder desinfiziert werden. Außerdem besteht keine Gefahr einer Leckage wie bei ölgefüllten Sensorelementen.

Die kundenspezifischen Drucktransmitter bieten alle gängigen analogen Strom- und Spannungsausgangssignale. Weiterhin nutzen die Sensoren einen internen Mikroprozessor zur digitalen Signalaufbereitung und stellen digitale Schnittstellen (I²C, SPI) zur Verfügung. Die kalibrierten, temperaturkompensierten und linearisierten Sensorausgangssignale erreichen sehr hohe Genauigkeiten (z.B. mit einem Gesamtfehlerband von besser ±0,5 %). Auf Wunsch programmiert First Sensor kundenspezifische Übertragungsprotokolle und Zusatzfunktionen wie Statusabfragen, Diagnosemeldungen oder einen automatischen Nullpunktabgleich (Auto-Zero).

First Sensors kundenspezifische Drucktransmitterlösungen reichen von der schnellen und kostengünstigen Anpassung von Standardprodukten bis zur kompletten Neuentwicklung. Sie ermöglichen OEM-Kunden Kostenersparnisse bei der Geräteentwicklung sowie Wettbewerbsvorteile durch kurze Entwicklungszyklen und innovative Sensortechnologie.

Die wichtigsten Merkmale der kundenspezifischen Drucktransmitter:

-	Hochgenaue und langzeitstabile Keramikdruckmesszellen
-	Gehäuse aus Kunststoff (PPS) oder Edelstahl
-	Analoge Ausgangssignale oder digitale Schnittstellen
-	Sehr hohe Gesamtgenauigkeit

Weitere Informationen erhalten Sie bei: