November 2013

Kundspecifika infällda trycktransmittrar för medicinsk utrustning

First Sensor AG presenterar kundspecifika Sensortechnics-trycktransmittrar som är särskilt lämpade för användning i medicinsk utrustning, som t.ex. blodtransfusionsutrustning, dialysapparater och infusionspumpar. Transmittrarna baseras på mycket exakta och långtidsstabila piezoresistiva keramiska givare och garanterar en hög mediekompatibilitet med olika vätskor. Mätcellerna har monterats infällda i höljen av plast (PPS) eller rostfritt stål och kan enkelt rengöras eller desinficeras. Dessutom finns det ingen risk för läckage, vilket kan inträffa med oljefyllda sensorelement.

Våra kundspecifika trycktransmittrar hanterar analoga ström- och spänningsutgångssignaler. Vidare använder sensorerna en intern mikroprocessor för  digital signalbearbetning och ställer digitala gränssnitt (I²C, SPI) till förfogande. De kalibrerade, temperaturkompenserade och linjäriserade utgångssignalerna ger  mycket hög noggrannhet (t.ex. med ett totalt mätfel på högst ±0,5 %). På  förfrågan  kan First Sensor programera kundspecifika överföringsprotokoll och extrafunktioner som t.ex. statusavläsningar, diagnosmeddelanden eller automatisk nollpunktsbalansering (auto-zero).

First Sensors kundspecifika trycktransmitterlösningar innefattar alltifrån snabba och kostnadseffektiva anpassningar av standardprodukter till helt nyutvecklade lösningar. De ger OEM-kunder möjligheter till kostnadsminskningar vid utveckling av utrustning samt konkurrensfördelar tack vare korta utvecklingscykler och innovativ sensorteknik.

De viktigaste egenskaperna hos våra kundspecifika trycktransmittorer är:

-	Mycket exakta och långtidsstabila keramiska tryckgivare
-	Hölje av plast (PPS) eller rostfritt stål
-	Analoga utgångssignaler eller digitala gränssnitt
-	Mycket hög total noggrannhet

För mer information kontakta: