Persbericht
October 2015

Silicium fotomultiplicatoren bieden prestatie- en toepassingsvoordelen

First Sensor breidt haar assortiment optische sensoren uit met innovatieve silicium fotomultiplicatoren (SiPM) voor het meten van de kleinste lichthoeveelheden tot de detectie van afzonderlijke fotonen. In vergelijking met traditionele fotomultiplicatoren die gebruik maken van elektronenbuizen bieden de halfgeleider SiPM's meerdere voordelen, zoals een lage netspanning, uitmuntende temperatuurstabiliteit, bestandheid tegen magnetische velden en aanzienlijk compactere afmetingen voor het eenvoudig inbouwen in een terminal. Optische sensoren zijn geschikt voor metingen in het nabije uv-gebied (SiPM-NUV) of in het zichtbare rode, groene, blauwe golflengtegebied (SiPM-RGB) met een maximale gevoeligheid van 420 respectievelijk 550 nm.

De silicium fotomultiplicatoren van First Sensor zijn als matrix-arrays opgebouwd uit een veelvoud van uiterst kleine Avalanche-fotodioden die boven hun doorbraakspanning ingezet worden (Geiger-mode). De uiterst precieze NUV- en RGB-SiPM's zijn zeer temperatuurstabiel in het kader van de doorbreekspanning en de versterking. Dankzij verbeterde materialen en de modernste halfgeleidertechnologie zijn uiterst geruisloze sensoren mogelijk met een lager aantal dark counts, geringere overspraak en uiterst kleine napulsen met een waarschijnlijkheid van gewoonlijk <4%. De silicium fotomultiplicatoren bieden zeer grote versterkingsfactoren van >106 en een zeer hoge detectie-efficiëntie van fotonen. Door de randloze sensorelementen bereiken de fotomultiplicatoren een hoge vulfactor en maken ze grote actieve oppervlakken mogelijk bij de opbouw van detector arrays. De platte en kostenefficiënte CSP-behuizing (Chip-Scale-Package) is in overeenstemming met RoHS-richtlijnen en uitermate geschikt voor oppervlaktemontage. First Sensor ontwikkelt en levert klantspecifieke arrays, modules en complete systemen voor OEM-klanten wereldwijd.

De belangrijkste eigenschappen van de NUV en RGB silicium fotomultiplicator:
•	Meting van de kleinste lichthoeveelheden tot het bewijs voor afzonderlijke fotonen. 
•	Lage netspanning 
•	Hoge versterking en laag ruisniveau
•	Bestand tegen magnetische velden

De silicium fotomultiplicatoren van First Sensor worden veelal toegepast in vakgebieden als de hoge-energiefysica, medische diagnostiek, nucleaire geneeskunde en bij analyseapparatuur en het identificeren van mogelijke gevaren door straling. Omdat ze bestand zijn tegen magnetische velden, zijn SiPM's bij uitstek geschikt voor toepassingen in de medische beeldvorming. Voorbeelden zijn hybride apparaten die Positron Emissie Tomografie (PET) of computertomografie met behulp van uitstraling van enkelvoudige fotonen (SPECT) combineren met magnetische resonantie tomografie (MRT).

Nadere informatie over dit product: www.first-sensor.com/ sipm	

Over First Sensor AG
First Sensor AG behoort tot de wereldwijd meest toonaangevende aanbieders op het gebied van sensortechnologie. Ons bedrijf ontwikkelt en levert zowel gestandaardiseerde als op maat toegesneden sensoroplossingen voor de detectie van licht, straling, druk, debiet, vulniveau en versnelling voor toepassingen in de groeimarkten Industrial, Medical en Mobility. First Sensor heeft de gehele waardeketen van onderdelen tot gebruiksklare sensor in eigen beheer. 

Verdeeld over zes Duitse locaties werken meer dan 800 medewerkers. We beschikken naast ontwikkelings-, productie- en verkooplocaties in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, China, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden en Denemarken ook over een wereldwijd partnernetwerk. Onze locaties worden regelmatig succesvol gecertificeerd volgens ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 en ISO 9001 - zoals per bedrijfssector van toepassing is. 

First Sensor AG is een beursgenoteerde onderneming die genoteerd staat in het Prime Standard segment van de Duitse effectenbeurs in Frankfurt. 

Ga voor meer informatie naar: www.first-sensor.com

Ga voor meer persberichten naar: www.first-sensor.com/en/company/press/technical-press/

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlijn
Duitsland
T +49 30 6399 2399
	
Contactpersoon voor de pers:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
E-mail: technical.press@first-sensor.com
T +49 89 80083-48