Pressemitteilung
November 2014

Hochstabile optische Sauerstoffsensoren mit sehr langer Lebensdauer

First Sensor präsentiert die neuen fluoreszenzbasierten optischen XYO-Sauerstoffsensoren. Die hochgenauen Sensoren messen den Sauerstoffpartialdruck (ppO2) der Umgebung von 0…300 mbar. Mit einem integrierten Drucksensor (optional) kann die Sauerstoffkonzentration (%O2) ermittelt werden. Durch ihre nicht verbrauchende Sensortechnologie erreichen die XYO-Sensoren eine sehr lange Lebensdauer im Vergleich zu elektrochemischen Sauerstoffsensoren. Weiterhin sind die vollständig kompensierten Sensoren unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und barometrischen Druckänderungen.

Durch ihre geringe Leistungsaufnahme eignen sich First Sensors optische XYO-Sauerstoffsensoren optimal für batteriebetriebene Anwendungen in mobilen und tragbaren Geräten. Die Sensoren können über eine RS232-Schnittstelle direkt mit einem Mikrocontroller kommunizieren, ohne zusätzliche Schaltungen für die Signalaufbereitung. Die wartungsfreien und kostengünstigen Sensoren sind RoHS-konform und zeigen praktisch keine Querempfindlichkeiten mit anderen Gasen. Die kleinen Kunststoffgehäuse eignen sich für die platzsparende Leiterplattenmontage.

Die wichtigsten Merkmale der XYO-Sauerstoffsensoren:
•	Nicht verbrauchende optische Sensortechnologie (Fluoreszenzlöschung)
•	Sauerstoffpartialdruckmessung (ppO2) von 0…300 mbar
•	Optionale Messung der Sauerstoffkonzentration (%O2)
•	Lange Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme

Typische Anwendungen der neuen fluoreszenzbasierten optischen XYO-Sauerstoffsensoren sind Beatmungsgeräte, Unterdruckkammern für das Höhentraining, die Überwachung enger Räume und Behälter, Systeme zur Brandvermeidung durch Sauerstoffreduktion, Gasmessgeräte, Laborgeräte und die Sauerstoffmessung in der Landwirtschaft.

Über First Sensor
First Sensor ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen in den Bereichen Medical, Industrial und Mobility sowie von Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen (Electronic Engineering Manufacturing Services). Das Unternehmen entwickelt und fertigt hochqualitative kundenspezifische Sensorlösungen für die Detektion von Licht, Strahlung, Druck, Durchfluss, Füllstand und Beschleunigung. First Sensor deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Bauteil bis zum fertigen Sensor ab. 2013 erwirtschaftete First Sensor einen Umsatz von €109 Millionen mit mehr als 750 Mitarbeitern an 18 Standorten weltweit.

First Sensor AG
Peter-Behrens-Straße 15
12459 Berlin
www.first-sensor.com
www.sensortechnics.com

Pressekontakt: Doris Tischer
Telefon: +49 (0)89 80083-48
E-Mail: press@first-sensor.com

Weitere Pressemitteilungen sind online verfügbar unter:
http://www.first-sensor.com/de/aktuelles/newspresse

Direkter Web-Link zum Produkt:
http://www.sensortechnics.com/de/xyo