新闻稿
2015年11月

歧管可安装型超低差压传感器

First Sensor全新推出微型化歧管可安装版本的超低差压传感器，可用于测量最小从25至500Pa（0.1至2inH2O）起的满量程压力范围。LME系列低轮廓传感器总高度仅为9毫米（包含压力端口在内），允许歧管直接灵活组装。此外，该系列传感器具有高度灵活性，适用于定制化适配器，能够满足针对特定应用的安装需求，例如暖通空调行业的安装需求。
基于微流的LME系列差压传感器使用创新型First Sensor MEMS技术，在硅传感器芯片中集成流体通路（包括传感元件）。相比其他基于流量的压力传感器，LME系列传感器的极微型化设计使得流经传感器的流量降低多个数量级。因此，LME系列传感器能够确保对粉尘污染和冷凝作用具有极强抗扰性。此外，得益于长连接管与输入滤清器的使用，该系列传感器还无需重新校准或修正传感器输出信号。LME系列差压传感器具有极高灵敏度、卓越准确性，优异偏移量和长期稳定性（优于0.1 帕/年）。此种表面贴装型设备还同时提供数字化SPI总线接口和模拟输出。
LME系列差压传感器的主要特点包括： 
•	低轮廓，总高度仅为9毫米（包含压力端口在内）；
•	高度灵活性，适用于针对特定应用安装的适配器和歧管；
•	内置于硅传感器芯片的微流通路；
•	对粉尘污染和冷凝作用具有极强抗扰性。
得益于对含尘空气或潮湿空气的极强抗扰度，First Sensor的LME系列歧管可安装型传感器具有极长使用寿命，能够在暖通空调和医疗设备应用领域大幅延长服务间隔。因此，该系列传感器是超低差压测量的理想之选，特别适用于变风量空调控制、滤清器监测、燃烧器控制、呼吸机、麻醉设备、CPAP机、肺量计和制氧机等领域。
如需了解更多产品信息，请点击这里。

关于 First Sensor AG
First Sensor AG是全球领先的传感器技术供应商，致力于标准化和定制化传感器解决方案的研发与生产，产品用于在工业、医疗和移动交通等成长型市场中光、辐射、压力、流量、液位以及加速度的探测。First Sensor的业务领域覆盖了从元部件到整套传感器的全部价值链。

我们有职工800多人，在德国设有6个分部。此外，研发、生产和销售基地覆盖美国、加拿大、中国、荷兰、英国、法国、瑞典和丹麦等国，合作伙伴遍布世界各地。我们的分支机构持续在其各自业务领域通过相应的ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 和 ISO 9001认证。

First Sensor AG是上市公司和德国法兰克福证券交易所主板市场成员。

更多信息请看: www.first-sensor.com

更多新闻发布请看: http://www.first-sensor.com/cn/company/press/technical-press/

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
德国
电话：+49 30 6399 2399
	
技术新闻联系方式:
Doris Tischer
Director Marketing Communications
邮箱：technical.press@first-sensor.com
电话：+49 89 80083-48