Juni 2013

Kundenspezifische Tauchsonden ermöglichen Kosten- und Wettbewerbsvorteile

Die First Sensor AG bietet vielfältige Möglichkeiten der kundenspezifischen Anpassung ihres umfangreichen Angebots an hydrostatischen Sensortechnics-Tauchsonden zur Füllstandsmessung. Dabei kann es sich um besondere Druckbereiche, Kalibrierungen und elektrische Ausgangssignale handeln, aber auch um spezielle Materialien für Sensorgehäuse, Sensorelement, Dichtungen und Sondenkabel. Die schnellen und kostengünstigen Sensoranpassungen von First Sensor ermöglichen OEM-Kunden verkürzte Entwicklungszeiten und Wettbewerbsvorteile durch innovative Produkte.

First Sensors hydrostatische Tauchsonden basieren wahlweise auf langzeitstabilen Druckmesszellen aus Edelstahl oder Keramik mit Messbereichen ab 50 mbar (0,5 mH2O). Die Füllstandssensoren gewährleisten eine hohe Medienverträglichkeit für viele korrosive und aggressive Flüssigkeiten. Frontbündige Versionen eignen sich für viskose Medien. Zusätzlichen Schutz für besonders raue Umgebungsbedingungen bieten spezielle Beschichtungen (z.B. Parylene). Die Sensorgehäuse können sehr robust gewählt werden oder schlank mit einem Außendurchmesser von nur 21,8 mm für Peilrohre und Tanks mit sehr kleinen Öffnungen. Die Gehäusematerialien bestehen aus Edelstahl oder PPS-Kunststoff, optional kann auch Titan verwendet werden. Es stehen alle gängigen Strom- und Spannungsausgangssignale (4...20 mA, 0…20 mA, 0...10 V, 1...6 V etc.) zur Verfügung. Optional bietet First Sensor digitale Schnittstellen (RS-232, RS-485 etc.), Temperaturausgänge sowie Sensoren mit HART-Protokoll und ATEX-Zulassung. Versionen mit 3 V-Spannungsversorgung eignen sich ideal für batteriebetriebene Anwendungen.

Die wichtigsten Merkmale der kundenspezifischen Tauchsonden:

- Druckmesszellen aus Edelstahl oder Keramik
- Messbereiche ab 50 mbar (0,5 mH2O)
- Strom- oder Spannungsausgangssignale, digitale Schnittstellen
- Gehäuse aus Edelstahl oder PPS-Kunststoff

Kundenspezifische Sensortechnics-Tauchsonden von First Sensor eignen sich hervorragend für die Fernabfrage von Tankinhalten, die Füllstandsmessung von flüssigen Betriebsstoffen sowie die Pegelüberwachung in Tiefbrunnen, Wasserreservoirs oder in der Wasseraufbereitung und Wasserversorgung.

Direkter Web-Link: www.sensortechnics.com/de/submersible

Über First Sensor AG

First Sensor ist ein führender Anbieter für hochqualitative kundenspezifische Sensor-lösungen. In den Sparten OPTO und MEMS entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden in einer Vielzahl von Märkten. First Sensor fertigt in-house vom Bauteil bis ins System, für die Messung von Licht, Strahlung Druck, Fluss und Beschleunigung. Im Jahr 2012 erwirtschaftete First Sensor einen Umsatz von 112 Mio. Euro. Das Unternehmen ist weltweit an 14 Standorten tätig und beschäftigt über 750 Mitarbeiter.

First Sensor AG
Niederlassung München
Boschstr. 10
D-82178 Puchheim

Ansprechpartnerin: Doris Tischer
Telefon: +49 (0)89 80083-48
E-Mail: press.fsm@first-sensor.com

Diese Pressemitteilung inkl. Bild ist auch online verfügbar unter www.sensortechnics.com/de/media