März 2009

Sensortechnics entwickelt spezielle Flow-Through-Drucktransmitter für kundenspezifische Anwendungen

Sensortechnics entwickelt nach Kundenanforderungen spezielle Drucksensoren mit Durchflusseigenschaften (Flow-Through) für unterschiedliche Anwendungen in der Medizintechnik, Analytik und Industrie. Diese Drucktransmitter können in Reihe mit einem Leitungs- oder Fluidiksystem verbunden werden und messen den relativen oder absoluten Druck flüssiger Medien.

Sensortechnics’ Flow-Through-Drucksensoren besitzen nur minimale interne Totraumvolumina und können so schon geringste Stoffmengen präzise messen. Durch Oberflächenpassivierung aller medienberührenden Teile erreichen die Sensoren eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Flüssigkeiten sowie Desinfektionsmitteln. Die Drucktransmitter bieten optimierte Strömungseigenschaften und optional spezielle Teflonbeschichtungen, die zuverlässig Anhaftungen, Ablagerungen und Verstopfungen verhindern. Die Sensoren lassen sich besonders einfach reinigen, da sie durchspült werden können. Weiterhin kann bei einigen Bauarten der Sensorkopf zur Offenlegung der inneren Strömungskanäle vom eigentlichen Sensor getrennt werden. Durch spezielle Sensormaterialien mit hoher Wärmebeständigkeit eignen sich die Drucksensoren zur Dampfsterilisation in Autoklaven.

Zusätzlich zu den maßgeschneiderten mechanischen Eigenschaften liefern Sensortechnics’ Flow-Through-Sensoren elektrische Ausgangssignale und Anschlüsse nach Kundenwunsch. Dabei kann es sich um Strom- und Spannungsausgänge, digitale Bus-Schnittstellen oder vollständig kundenspezifische Hard- und Software-Interfaces handeln.

Sensortechnics besitzt langjährige Erfahrung in der Entwicklung von kundenspezifischen Flow-Through-Sensoren für unterschiedliche Anwendungen. Erfolgreich realisierte Lösungen finden sich unter anderem in Probeautomaten, Dosier- und Verteilungssystemen, Dialysegeräten und Chirurgiesystemen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei: