Februar 2010

Hochgenaue HDI-Drucksensoren mit 3-V-Spannungsversorgung für batteriebetriebene Anwendungen

Sensortechnics’ HDI-Drucksensoren messen Absolut-, Differenz- und Relativdrücke von 10 mbar bis zu 5 bar. Die HDI-Serie bietet Sensoren mit 3-V-Spannungsversorgung, die sich optimal für batteriebetriebene Anwendungen eignen, z.B. in mobilen und tragbaren Geräten. Die Sensoren nutzen die neueste digitale Signalaufbereitung und erreichen hervorragende Genauigkeiten mit einem Gesamtfehlerband besser 
±0,5 %FSS über einen Temperaturbereich von 0...+85 °C. 

Sensortechnics’ HDI-Sensoren stellen ihre Druckmesswerte gleichzeitig über eine 
I²C-Bus-Schnittstelle und als analoges 0,5...4,5-V-Ausgangssignal zur Verfügung und erlauben Kunden so den Aufbau einer Redundanz-Funktionalität für sicherheitskritische Anwendungen. Die HDI-Drucksensoren eignen sich zur Messung von Luft und nicht korrosiven Gasen und bieten eine Vielzahl von unidirektionalen, bidirektionalen und barometrischen Abgleichen sowie unterschiedliche Genauigkeitsklassen. Miniatur-SMT- und DIP-Gehäuse erlauben die flexible Leiterplattenmontage und sehr kompakte
OEM-Geräteaufbauten. Sensortechnics hält eine große Auswahl an Sensorkonfigurationen ab Lager verfügbar. Auf Wunsch können alle HDI-Sensoren an spezielle Kundenanforderungen angepasst werden, z.B. in Bezug auf Druckbereich, Auflösung, Genauigkeit und interne digitale Sensoreinstellungen.

Die wichtigsten Merkmale der HDI-Drucksensoren:

•	3-V- und 5-V-Spannungsversorgung ab Lager verfügbar
•	Gesamtgenauigkeit ±0,5 %FSS von 0...+85 °C
•	Digitale I²C-Schnittstelle und analoges Ausgangssignal gleichzeitig
•	Miniatur-SMT- und DIP-Gehäuse

Durch die große Auswahl verschiedener Sensorvarianten bietet Sensortechnics
OEM-Kunden den für sie am besten geeigneten Drucksensor mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungen der HDI-Serie finden sich z.B. in der Medizintechnik, der Mess- und Regeltechnik sowie in der Klimatechnik.

Direkter Web-Link: www.sensortechnics.com/de/hdi

Weitere Informationen erhalten Sie bei: